目录

**[前言 7](#_Toc5148)**

**[第一章：Uto DePIN网络概述 7](#_Toc16561)**

[1 网络概念 7](#_Toc28116)

[2 核心理念 7](#_Toc22586)

[3 生态系统架构 8](#_Toc25671)

[4 技术与业务模式创新 8](#_Toc15444)

**[第二章：用户权益与社区治理 9](#_Toc26050)**

**[第三章：收益与分配机制 10](#_Toc8745)**

**[第四章：受限功能与合规性 10](#_Toc6797)**

[1 大陆用户功能限制 10](#_Toc24965)

[2 功能恢复条件 11](#_Toc4450)

[3 合规性与政策遵循 11](#_Toc29677)

**[第五章、系统机制与结算方案 13](#_Toc13468)**

[1 代币基本信息 13](#_Toc15757)

[2 代币特性 13](#_Toc30187)

[4 代币价值体系 13](#_Toc30380)

[95计费示例： 14](#_Toc19595)

[2、资金分配与铸币： 14](#_Toc373)

[1. 节点黄金铸币概述： 14](#_Toc16978)

[2. 储备金地址创建： 14](#_Toc5979)

[3. 黄金分配比例： 14](#_Toc28177)

[4. Uto2代币铸造与发放： 14](#_Toc28187)

[5. 铸造Uto2代币： 14](#_Toc31293)

[1. 节点完成任务： 15](#_Toc19445)

[2. 资金分配： 15](#_Toc14960)

[3. 黄金购买： 15](#_Toc18342)

[4. Uto2代币铸造： 15](#_Toc27077)

[5. 代币发放： 15](#_Toc13839)

[3. 减产后的资金分配： 15](#_Toc18800)

[1. 流通量达到1亿枚的触发条件： U = 10^8 17](#_Toc13829)

[1. 初始底池设置 19](#_Toc3531)

[2. 买卖滑点机制 19](#_Toc14551)

[3. 滑点8% Uto销毁兑换规则 19](#_Toc16329)

[4. 最低挂单价与系统保护最高价 19](#_Toc29985)

[5. 涨停价格的设定 19](#_Toc3901)

[6. 超额风险提示与泡沫风险警示 19](#_Toc2156)

[7. 买卖交易功能 19](#_Toc9353)

[8. 双币流动性添加 20](#_Toc24227)

[9. 流动性赎回机制 20](#_Toc21684)

[1. 价格稳定性机制： 20](#_Toc22099)

[2. 直接燃烧机制： 20](#_Toc29489)

[3. 流通数量减少： 20](#_Toc4053)

[4. 做市储备金转入： 20](#_Toc5855)

[5. 价格上涨压力： 20](#_Toc1741)

[6. 铸造价格提高： 20](#_Toc5131)

[7. 风险管理： 20](#_Toc20649)

[8. 市场信心和预期： 20](#_Toc15225)

[9. 监管合规性： 20](#_Toc11966)

[10. 系统保护最高价： 21](#_Toc27645)

[1、买卖交易功能 22](#_Toc23672)

[3. 买入滑点： 23](#_Toc5199)

[3. 点对点交易： 24](#_Toc2848)

[贡献值的作用 24](#_Toc23837)

[兑换比例和条件 24](#_Toc20360)

[底池购买的RCV兑换比例 24](#_Toc23569)

[Uto2转换成Uto永久代币 24](#_Toc29771)

[RCV1与RCV的转换机制 24](#_Toc30346)

[转换流程和原理 24](#_Toc16823)

[3. 避免自动燃烧： 25](#_Toc4707)

[1.加密货币价格监测： 25](#_Toc20979)

[2. 分批买入策略： 25](#_Toc26106)

[3. 平均价值计算： 26](#_Toc15218)

[4. 分批卖出策略： 26](#_Toc10581)

[5. 黄金挂钩币的买入： 26](#_Toc27639)

[6. 跨链桥转至Uto DePIN网络： 26](#_Toc14751)

[7.转入50%自动化交易策略公共储备金、50%转入公共储备金 26](#_Toc8368)

[1. 用户同意与功能激活 26](#_Toc2382)

[2. 资产的动态管理 26](#_Toc3125)

[3. 加密货币价格监测与买入信号 26](#_Toc19116)

[4. 分批买入策略并通过跨链桥转入 26](#_Toc365)

[5. 黄金挂钩币的买入 26](#_Toc29347)

[6. 跨链桥转至Uto DePIN网络 26](#_Toc12566)

[8. 自动化交易执行 27](#_Toc20058)

[7. 用户控制与透明度 27](#_Toc8360)

**[第六章、免费虚拟云节点机制 27](#_Toc20380)**

[1. 提前开采规则优化 27](#_Toc9367)

[2. 开采速率调整机制细化 27](#_Toc17875)

[3. 用户模式选择 27](#_Toc28804)

[4. 代币映射与铸造流程 。 27](#_Toc14455)

[6. 升值算法与映射降低策略 27](#_Toc28409)

[7. 三级分享推广模式优化 28](#_Toc11537)

[8. UI界面优化 28](#_Toc26592)

[9. 推广与奖励政策 28](#_Toc19038)

[1、买卖交易功能 28](#_Toc21393)

[买入滑点：设定为2%，1.5%作为流动性提供者（LP）分红转入开拓者映射储备金、未添加流动性(LP)0.5％转入开拓者映射储备金。向对方账户转0.001枚激活开拓者奖励自动绑定 28](#_Toc10657)

[卖出滑点：设定为2%，其中的资金转移公共映射储备金。若为单独转账，额外有1%的代币卖出并资金转账公共映射储备金 28](#_Toc1897)

**[第七章：业务池任务机制 28](#_Toc28509)**

[1 功能介绍 28](#_Toc4106)

[2 特点分析 28](#_Toc20244)

[3 任务创建流程 28](#_Toc28342)

[4 资源贡献者角色 29](#_Toc31162)

[5 资金注入者职责 29](#_Toc23140)

[6 任务执行与撤回 29](#_Toc13561)

[7 应用领域 29](#_Toc27251)

[1. 软路由系统： 30](#_Toc2437)

[2. 汇聚交换机： 30](#_Toc59)

[3. 服务器配置： 30](#_Toc10504)

[1. 处理器详细要求： 31](#_Toc11712)

[2. 内存（RAM）详细要求： 31](#_Toc28783)

[3. 系统盘详细要求： 31](#_Toc2893)

[4. 显卡（GPU）详细要求： 31](#_Toc20896)

[5. 多GPU配置详细要求： 31](#_Toc15060)

[6. 硬盘存储详细要求： 31](#_Toc2016)

[7. 网络带宽详细要求： 31](#_Toc3895)

**[第八章、网络质量等级划分 32](#_Toc21620)**

[1. 超优质网络： 32](#_Toc16102)

[2. 优质网络： 32](#_Toc11587)

[3. 较差网络： 32](#_Toc1151)

[4. 比较差网络： 32](#_Toc21889)

[5. 无IPv6支持： 32](#_Toc25933)

[6. 无收益网络： 32](#_Toc22693)

[7. 优化建议： 32](#_Toc21719)

**[第九章、Uto DePIN网络网络与IDC机房成本优势分析 32](#_Toc25155)**

[1. 家庭宽带费用： 33](#_Toc26086)

[2. 宽带单线多拨号叠加速率： 33](#_Toc382)

[3. 企业专线费用： 33](#_Toc31904)

**[第十章：跨链桥代币与多币开采模型 33](#_Toc7464)**

[1 跨链桥代币介绍 33](#_Toc21174)

[2 多币开采模型流程 34](#_Toc17870)

[3 收益分配机制 34](#_Toc26030)

**[第十一章：L1守护验证解析节点(服务器节点端) 34](#_Toc15685)**

[1 去中心化身份验证（DID）实现 35](#_Toc26832)

[2 雪崩HBBFT共识机制运行原理 35](#_Toc1900)

[4流动性赎回机制排队自动赎回： 36](#_Toc24395)

[7.L1节点 - 智能数据处理与调度中心 39](#_Toc13895)

[1. 用户请求：用户通过客户端发起对数据的请求。 39](#_Toc26745)

**[第十二章、L2边缘计算节点(服务器节点端) 39](#_Toc29595)**

[1.IPV4和IPV6的双协议支持： 40](#_Toc22398)

[2.DePIN业务的自动加速技术： 40](#_Toc7341)

[3.智能化线路断开与动态调整： 40](#_Toc14475)

[4.严格的上游方运营商管理： 40](#_Toc10463)

[5.针对不同业务需求的方案选择 40](#_Toc14733)

[6.综合考量的网络设计方案 40](#_Toc6709)

[7.精确配置带宽限制： 41](#_Toc22807)

[3.提升网络性能 42](#_Toc28431)

[4.增强网络安全性： 42](#_Toc5568)

[4.简化网络管理： 42](#_Toc26958)

[5.适应多样化的网络需求： 42](#_Toc13738)

[6.混合模式支持： 42](#_Toc30312)

[7.基于VLAN的混合模式： 42](#_Toc17570)

[9.OIRANS（运营商识别与地区适应性网络服务） 44](#_Toc19566)

[10. 宽带速率叠加测试（Broadband Rate Aggregation Test, BRAT） 45](#_Toc1568)

[11、硬盘储存自由协议（合并大硬盘）-设备特点 45](#_Toc25205)

**[十三章、 L1验证节点、L2边缘计算节点与iStoreOS集成优化计划 46](#_Toc31528)**

[1.L1验证节点与iStoreOS集成优化计划 46](#_Toc2599)

[2.L2边缘计算节点与iStoreOS集成优化计划 46](#_Toc27475)

**[第十四章、L2 手机(电脑)边缘计算节点 47](#_Toc4357)**

[1. 安全性保障 47](#_Toc10561)

[2. 智能调度算法 47](#_Toc21958)

[3. 能耗优化 47](#_Toc31998)

[4. 设备健康监测 47](#_Toc7088)

[5. 保活机制 47](#_Toc29305)

[6. 自动启动权限 48](#_Toc17842)

[7. 通知访问权限 48](#_Toc13495)

[8. 无障碍模式 48](#_Toc8006)

[9. 尝试请求root权限 48](#_Toc9135)

[10. 用户界面与交互 48](#_Toc18787)

[11. 前台进程与服务 48](#_Toc495)

[12. 进程相互唤醒 48](#_Toc21512)

[13. JobScheduler 48](#_Toc16503)

[14. Native层保活 48](#_Toc4396)

[15. 双进程守护 48](#_Toc25204)

[16. 系统白名单 48](#_Toc21524)

[17. 用户设置引导 48](#_Toc32700)

[18. 账户同步拉活 48](#_Toc10328)

[19. 广播拉活 48](#_Toc25657)

[20. Service机制(Sticky)拉活 49](#_Toc9764)

[1. 自定义CPU配置： 49](#_Toc31658)

[2. 自定义内存分配： 49](#_Toc30073)

[3. 自定义硬盘选择： 49](#_Toc29786)

[4. 存储空间容量设置： 49](#_Toc24696)

[5. 存储目录自定义： 49](#_Toc6346)

[6. 数据同步与备份： 49](#_Toc5373)

[7. 资源监控与管理： 50](#_Toc8027)

[8. 安全性与权限控制： 50](#_Toc30737)

[9. 用户界面与交互优化： 50](#_Toc26735)

[10. 系统兼容性与支持： 50](#_Toc16898)

[1. 自动限速启动： 50](#_Toc9905)

[2. 网络状态监测： 50](#_Toc4128)

[3. 收益保护提醒： 50](#_Toc2642)

[4. 自定义传输速率： 50](#_Toc16748)

[5. 用户界面交互： 50](#_Toc3971)

[6. 数据流量优化： 50](#_Toc23998)

[7. 收益影响评估： 50](#_Toc20857)

[8. 网络切换智能响应： 50](#_Toc820)

**[第十五章、Uto DePIN网络网络云盘组件 51](#_Toc3761)**

[1、私有云与共享激励机制 51](#_Toc29661)

[5.增加对种子文件加速寻址的支持 52](#_Toc12381)

[6.相似文件匹配搜索： 53](#_Toc28162)

[7. 敏感文件自动管理智能合约功能列表： 53](#_Toc30230)

[9.用户创建个人节点私有云或公共节点付费云 54](#_Toc2943)

[10.搭建私有云免费加速服务 55](#_Toc12363)

**[第十六章、L3 GPU边缘计算节点 55](#_Toc2303)**

[1.运行原理： 55](#_Toc1802)

[2.降低延迟。 55](#_Toc7206)

[3.技术优势： 56](#_Toc30731)

[4.部署考虑： 56](#_Toc30692)

[5.Uto2 DePIN GPU共享租赁服务 56](#_Toc20011)

[6.技术实现： 56](#_Toc22667)

[7.优势： 56](#_Toc9664)

[8.注意事项： 56](#_Toc32088)

**[第十九章、 用户铸币功能用户自定义铸币平台（User-Defined Coin Minting Platform, UDCM） 59](#_Toc27742)**

**[运行原理： 59](#_Toc25490)**

[1.  参数配置 59](#_Toc15)

[2.  汇率设定 59](#_Toc30584)

[3.  费用结构 59](#_Toc28944)

[4.  资金分配 59](#_Toc20862)

[7. 市场调控：设定涨停价和最大跌幅，以防止市场过度波动。 59](#_Toc2743)

**[用户UI界面： 59](#_Toc10690)**

**[1. 代币配置界面：用户可以输入代币名称、符号、LOGO等信息，并设置最大流通量和其他参数。 59](#_Toc18785)**

[4. 交易限额设置：用户可以设定单笔铸造的最低和最高限额。 60](#_Toc2352)

[7. 分红机制设置：用户可以设定分红频率和分红比例。 60](#_Toc28392)

[9. 收益与销毁界面：展示用户收益的计算和销毁兑换的规则。 60](#_Toc2756)

[模板仅供参考 60](#_Toc23255)

[3. 参数自定义: 用户在部署时可以根据需要调整上述参数。 60](#_Toc8087)

[5. 资金分配: 60](#_Toc4761)

[6. 交易限额: 60](#_Toc5440)

[7. 定价机制: 60](#_Toc23540)

[8. 市场调控: 60](#_Toc14026)

[5. 分红机制: 每2小时进行一次分红。 61](#_Toc2211)

[7. 做市储备金管理: 61](#_Toc24187)

[8. 资金转入规则: 单笔金额满10U时，转入公共储备金。 61](#_Toc25467)

**[第二十章、Uto DePIN网络手机(电脑)客户端 61](#_Toc18129)**

[合约安全检测协议接入 62](#_Toc29695)

[1 漏洞和风险模式识别： 63](#_Toc7256)

[2. 开发者支持与教育： 63](#_Toc13137)

[1.钱包和区块查询： 63](#_Toc8011)

[2. 网络统计与监控： 63](#_Toc26075)

[3. 任务创建与管理： 63](#_Toc23326)

[4.资金注入与智能合约： 63](#_Toc10033)

[5.节点匹配与任务执行： 63](#_Toc27480)

[9. 安全性与透明度： 64](#_Toc25069)

[3. 前端展示与用户交互： 64](#_Toc16506)

[17.节点的管理与监控功能： 64](#_Toc31648)

[2. 资源监控：监控L1节点的CPU、内存、存储使用情况。 64](#_Toc11447)

[1. 资格预审： 64](#_Toc32008)

[2. 质押申请： 65](#_Toc32712)

[3. 智能合约锁定： 65](#_Toc292)

[4. 节点身份注册： 65](#_Toc29228)

[5. 共识机制参与： 65](#_Toc18925)

[6. 奖励自动分配： 65](#_Toc25486)

[7. 风险提示： 65](#_Toc4017)

[8. 质押状态监控： 65](#_Toc19749)

[9. 质押退出机制： 65](#_Toc2147)

[10. 节点表现评估： 65](#_Toc4169)

[11. 治理权利获取： 65](#_Toc20068)

[12. 透明度与合规性保障： 65](#_Toc19100)

[13. 技术支持与用户指导： 65](#_Toc19082)

[14. 社区反馈与优化： 65](#_Toc25709)

[1. 数据存储与分发监控：监控L2节点的数据存储和分发效率。 65](#_Toc29503)

[3. 智能缓存策略管理：配置和管理L2节点的智能缓存策略。 65](#_Toc1132)

[1. 多资产支持： 66](#_Toc6567)

[2. 用户界面友好： 66](#_Toc24677)

[3. 交易管理： 66](#_Toc5839)

[4. 安全性保障： 66](#_Toc14805)

[5. 多语言界面： 66](#_Toc2917)

[6. 未映射代币余额显示： 66](#_Toc32382)

[7. 映射代币余额显示： 66](#_Toc26310)

[8. 未映射代币预估价值： 66](#_Toc15973)

[9. 已映射代币预估价值： 66](#_Toc18072)

[1. 第三方授权： 66](#_Toc32638)

[2. 权限控制： 66](#_Toc9276)

[3. 授权审核： 66](#_Toc15331)

[4. 随时取消授权： 66](#_Toc18104)

[5. 操作透明： 66](#_Toc25867)

[1. 数据集成与实时同步： 66](#_Toc29396)

[2. 用户界面展示： 67](#_Toc1033)

[3. 智能合约功能： 67](#_Toc32107)

[4. 区块链浏览器集成： 67](#_Toc13362)

[5. 第三方审计报告接入： 67](#_Toc26956)

[6. 多币种和多资产支持： 67](#_Toc23030)

[7. 安全性与隐私保护： 67](#_Toc31749)

[8. 教育与用户支持： 67](#_Toc30107)

[9. 反馈与优化机制： 67](#_Toc22475)

[10. 合规性与透明度： 67](#_Toc5201)

[11. 社区参与与监督： 67](#_Toc1454)

**[第二十一章、分布式存储区块链系统的开源项目地址 67](#_Toc14915)**

项目名称: Uto DePIN网络

版本信息: v2024.7.26

编写日期: 2024年7月26日

前言

项目背景：Uto DePIN网络网络致力于构建公平、可持续的生态系统，秉承Uto主义理念，鼓励用户通过个人努力和贡献获得收益，而非依赖他人损失。用户可通过多种方式参与，如零撸、签到、推广或搭建物理机节点等，与上游合作获取回报，实现互利共赢。

项目愿景与使命：我们的长远目标是构建以web3.0为核心的全面、创新的生态系统，为用户提供丰富的数字资产服务及高效的投资、交易和资产管理体验。

白皮书目的与结构：本白皮书旨在详细介绍Uto DePIN网络的设计理念、技术架构、业务模式以及未来发展规划，以供潜在的合作伙伴、用户和投资者了解。

第一章：Uto DePIN网络概述

1 网络概念

Uto DePIN网络网络是一个基于区块链技术的去中心化生态系统，旨在通过分布式节点和智能合约实现资源共享和价值交换。

2 核心理念

Uto DePIN网络的核心理念是构建一个公平、开放、自治、创新的去中心化生态系统，这些理念是我们设计和实施每项技术和业务决策的基础。以下是我们核心理念的详细阐述：

公平性（Fairness）：我们坚信每个参与者都应享有平等的机会和权利。无论是资源提供者、服务用户还是社区贡献者，都应基于其贡献获得公正的回报。

开放性（Openness）：我们的网络对所有人开放，鼓励全球用户和开发者加入，共享资源，协作创新。我们倡导知识和信息的自由流通，反对任何形式的封闭和排他。

自治性（AUto2nomy）：Uto DePIN网络推崇社区自治，网络的治理和决策过程由社区成员共同参与。通过去中心化自治组织（DAO），实现社区驱动的自我管理和自我进化。

可持续性（Sustainability）：我们注重长期发展，采取负责任的资源管理和商业模式，确保网络的稳定运行和持续增长，为用户和社会创造长期价值。

创新性（Innovation）：技术创新是Uto DePIN网络发展的核心动力。我们不断探索和实施新技术，如区块链、人工智能、边缘计算等，以提升网络性能和用户体验。

安全性（Security）：网络的安全性是我们的首要任务。我们采用先进的安全技术和协议，保护用户资产、数据和隐私不受威胁。

合规性（Compliance）：我们严格遵守全球法律法规，确保网络的合法合规运营。通过与监管机构的积极沟通，建立透明、可信的运营环境。

包容性（Inclusiveness）：我们致力于打造一个包容的社区，欢迎不同背景、不同领域的人加入，共同推动网络的发展，确保多样化的观点和需求得到充分考虑。

环境友好（Environmental Friendliness）：我们关注区块链技术对环境的影响，努力通过绿色共识算法和节能技术，减少能源消耗，推动可持续发展。

教育与普及（Education and Popularization）：我们致力于教育和普及区块链知识，提高公众对去中心化技术和Uto DePIN网络的认识，培养更多的技术人才和社区领袖。

3 生态系统架构

Uto DePIN网络的生态系统架构是一个多层次、多节点的去中心化系统，旨在实现高度的可扩展性、安全性和自治性。以下是生态系统架构的详细描述：

去中心化节点网络：Uto DePIN网络由遍布全球的分布式节点组成，每个节点都运行着网络协议，参与数据的存储、验证和传输。

边缘计算能力：网络利用边缘计算技术，将数据处理和分析任务分布到离用户更近的节点上，以减少延迟，提高响应速度。

智能合约层：智能合约作为网络的基石，自动执行协议规定的交易和逻辑，确保了网络的透明性和不可篡改性。

共识机制：采用创新的共识算法，如雪崩共识（Avalanche Consensus）和Honey Badger BFT，确保网络的快速决策和高吞吐量。

数据存储与分发：网络采用分布式文件系统（如IPFS）存储数据，并通过内容分发网络（CDN）优化数据的分发效率。

身份与权限管理：去中心化身份验证（DID）系统确保用户身份的安全和隐私，同时提供细粒度的权限控制。

自治组织（DAO）：Uto DePIN网络由DAO管理，社区成员通过代币持有和投票参与网络治理，实现真正的社区自治。

激励与分配机制：网络通过代币经济模型激励参与者，包括资源提供者、服务用户和社区贡献者，确保生态系统的健康发展。

跨链互操作性：支持与其他区块链网络的互操作，实现资产和数据的跨链转移，增强网络的连通性和灵活性。

API与开发者工具：提供丰富的API接口和开发者工具，鼓励开发者在Uto DePIN网络上构建和部署去中心化应用（DApps）。

安全防护措施：实施多层安全防护，包括节点安全、数据加密、智能合约审计和实时监控系统，以抵御潜在的安全威胁。

用户界面与体验：提供直观易用的用户界面，确保用户能够轻松访问和使用网络服务，同时提供多语言支持，满足全球用户的需求。

社区与合作伙伴生态：建立活跃的社区和合作伙伴网络，通过教育、培训和支持计划促进生态系统的增长和创新。

4 技术与业务模式创新

Uto DePIN网络在技术和业务模式上的创新是其核心竞争力的体现，旨在为用户提供独特的价值和服务。以下是Uto DePIN网络在技术和业务模式方面的创新点：

去中心化自治组织（DAO）：Uto DePIN网络采用DAO模式，实现社区自治和民主决策，所有关键决策包括发展方向、规则变更等都通过社区成员的投票来决定。

多层级共识机制：结合雪崩共识和Honey Badger BFT，网络实现了一个高效且安全的共识机制，能够快速达成共识并抵御拜占庭将军问题。

智能合约自动化：利用智能合约自动执行复杂的业务逻辑，包括但不限于交易处理、资产分配、奖励发放等，提高了效率并减少了中心化风险。

跨链互操作性：通过跨链技术，Uto DePIN网络能够与其他区块链网络进行互操作，实现资产和数据的无缝转移，扩大了网络的应用范围。

边缘计算优化：网络利用边缘计算技术，将数据处理任务推送到离用户更近的节点，降低了延迟，提高了响应速度和数据处理效率。

分布式存储解决方案：采用分布式存储技术，如分布式哈希表（DHT）和数据分片，提高了数据存储的可靠性和访问速度。

动态资源分配：根据网络的实际需求动态调整资源分配，优化了资源利用率并降低了成本。

用户贡献激励机制：设计了一套激励机制，鼓励用户参与网络建设、内容创造和社区治理，通过代币奖励等形式实现用户贡献的价值回馈。

透明化的数据治理：所有数据交互都在区块链上进行，确保了数据的不可篡改性和透明性，增强了用户对网络的信任。

模块化服务架构：网络采用模块化设计，易于扩展和升级，支持快速迭代和定制化服务，以适应不断变化的市场需求。

社区驱动的产品开发：产品开发紧密围绕社区需求，通过社区反馈和市场研究来指导新功能的开发和现有功能的改进。

环境友好的能源策略：采用绿色共识算法和节能技术，减少了区块链网络的能源消耗，符合可持续发展的理念。

多维度安全防护：实施包括节点安全、数据加密、智能合约审计和异常交易监控在内的多维度安全措施，确保网络的安全性。

全球化的市场策略：通过支持多语言和适应不同地区的法律法规，Uto DePIN网络能够服务全球用户，实现全球化布局。

第二章：用户权益与社区治理

1 用户权益 用户是Uto DePIN网络的核心，我们致力于保障每位用户的以下权益：

平等参与网络设计和发展的权利。

通过贡献获得收益的机会。

透明的信息披露和公平的资源分配。

通过社区治理机制参与决策过程。

保护用户隐私和数据安全。

2 社区治理结构 Uto DePIN网络采用去中心化的社区治理结构，包括但不限于：

社区议会：负责讨论和提出网络发展建议。

技术委员会：监督技术发展和实施。

争议解决委员会：处理社区内的争议和问题。

3 投票与决策机制 社区成员可以通过以下机制参与网络的投票和决策：

基于代币持有量的投票权。

社区提案提交和投票。

定期的社区大会，讨论和决定关键议题。

4 用户参与激励 为了鼓励用户积极参与社区治理，我们提供以下激励措施：

参与投票和提案的代币持有者可获得奖励。

对社区贡献突出的成员进行特别表彰和奖励。

第三章：收益与分配机制

3.1 用户收益来源 用户在Uto DePIN网络中的收益主要来源于：

提供资源和服务获得的服务费。

参与社区治理和决策获得的奖励。

网络增长带来的代币增值。

3.2 分配机制设计 收益分配机制旨在公平、透明地分配网络产生的价值，包括：

固定比例分配给资源提供者。

社区治理参与者的奖励分配。

网络发展基金的设立和使用。

3.3 税收与透明度 网络内的税收政策将遵循透明原则，并用于：

维护网络的稳定和安全。

支持社区发展和新项目启动。

公开披露税收的使用情况。

3.4 供应链优化 通过优化供应链管理，提高效率和透明度，包括：

利用区块链技术追踪资源流向。

减少中间环节，直接连接供需双方。

提供供应链金融服务，促进资金流动。

第四章：受限功能与合规性

1 大陆用户功能限制

Uto DePIN网络严格遵守中华人民共和国的法律法规，针对大陆用户实施了以下功能限制措施，以确保平台的合规运营：

交易功能限制：根据现行政策，大陆用户暂时无法使用Uto DePIN网络的交易功能。这意味着用户不能在平台上进行代币或其他数字资产的买卖。

转账功能限制：为了符合监管要求，大陆用户的代币转账功能已被暂停。用户无法将代币从一个账户转移到另一个账户，无论是在平台内还是跨平台。

投资功能限制：考虑到合规性，大陆用户目前无法通过Uto DePIN网络进行任何形式的投资活动，包括但不限于参与新项目的种子轮、私募轮等。

购买功能限制：受限于相关政策，大陆用户不能使用法定货币或数字货币在Uto DePIN网络上购买任何产品和服务。

挖矿与节点搭建：尽管交易和转账功能受限，大陆用户仍然可以参与零撸、签到等非交易性质的活动，以及搭建物理机节点等，但需注意不得从事任何形式的代币交易。

资产保障：尽管上述功能受限，Uto DePIN网络承诺保障用户的资产安全，用户的代币价值升值和销毁兑现操作不受影响。

信息披露与教育：Uto DePIN网络将持续向用户披露相关政策信息，并提供必要的教育和指导，帮助用户理解并遵守法律法规。

用户服务与支持：尽管部分功能受限，Uto DePIN网络仍将提供全面的用户服务和技术支持，确保用户在使用平台时的体验。

监管沟通与合作：Uto DePIN网络将积极与监管机构沟通，寻求合规的解决方案，并在必要时调整服务以适应政策变化。

通过这些措施，Uto DePIN网络展现了对合规性的重视，并致力于在保障用户权益的同时，维护网络的稳定和可持续发展。

2 功能恢复条件

Uto DePIN网络为确保在符合监管要求的同时，能够逐步恢复并增强用户体验，我们设定了以下功能恢复条件，一旦满足任意一条条件，智能合约将自动执行功能恢复流程：

用户数量条件：当Uto DePIN网络网络的注册用户数量达到1500万时，智能合约将自动考虑逐步恢复受限功能，确保网络具有足够的用户基础和市场接受度。

IP地址条件：网络记录的独立IP地址数量达到2000万条时，智能合约将自动触发功能恢复，表明网络拥有广泛的地理分布和用户参与度。

质押验证节点数量：当质押验证节点数量达到50万台时，智能合约将自动启动交易功能，强调网络安全和去中心化。

全球流通量条件：新增条件，当Uto2代币的全球流通量达到五千万枚时，智能合约将自动开放受限功能，反映代币的全球流通性。

政策和法规更新：智能合约将持续监测政策和法规变化，一旦相关政策允许，将自动启动功能恢复流程，并确保合规性。

技术与风险评估：在功能恢复前，智能合约将自动执行全面技术审查和风险评估，确保功能的安全性和稳定性。

社区投票：在需要社区决策的情况下，智能合约将自动执行社区投票结果，体现去中心化网络精神。

逐步实施：满足条件后，智能合约将自动开始逐步实施功能恢复，先在小范围内测试，然后根据反馈逐步扩大开放范围。

持续监控与评估：功能恢复后，智能合约将自动持续监控功能运行情况，并定期进行评估，确保功能正常运行并及时响应问题。

自动恢复机制：智能合约具备自动恢复功能，一旦检测到任何功能因技术问题或外部因素而中断，智能合约将自动尝试恢复功能。

通过这些综合条件和智能合约的自动执行，Uto DePIN网络网络旨在实现功能的平稳过渡，提供无忧的用户体验，同时确保网络的合规性和安全性。

3 合规性与政策遵循

Uto DePIN网络深刻理解合规性对于去中心化平台的重要性，我们致力于构建一个既符合法律法规，又能为用户提供安全、可靠服务的生态系统。以下是我们为确保合规性所采取的详细措施：

法律法规遵守：Uto DePIN网络严格遵守中华人民共和国以及用户所在地的法律法规，包括但不限于数据保护法、反洗钱法、税法等。

监管机构沟通：我们与监管机构保持密切沟通，及时了解最新的监管政策和要求，确保我们的业务模式和运营策略与监管框架保持一致。

内部合规机制：建立了一套完善的内部合规机制，包括合规审计、风险评估和员工培训等，以提高整个团队的合规意识和能力。

用户身份验证（KYC）：实施严格的用户身份验证流程，确保所有用户都是经过验证的合法个体，防止非法活动和可疑交易。

反洗钱（AML）措施：采取有效的反洗钱措施，包括交易监控、大额交易报告和可疑活动报告等，以防止平台被用于非法金融活动。

数据保护与隐私：严格遵守数据保护法规，对用户数据进行加密存储，并采取适当的安全措施保护用户隐私。

税务合规：确保所有交易的税务处理符合相关税法规定，包括代币交易的税务申报和缴纳。

透明度报告：定期发布透明度报告，公开披露我们的合规措施、风险管理和运营状况，以增强用户和监管机构的信任。

合规性教育：为用户和社区成员提供合规性教育，帮助他们理解相关法律法规，并在平台上做出合规的行为。

应急响应计划：制定应急响应计划，以应对可能的合规风险和监管变化，确保能够迅速采取行动，保护用户利益。

持续合规性审查：定期进行合规性审查和自我评估，确保我们的服务和产品始终符合最新的法律法规要求。

通过这些详细的合规性措施，Uto DePIN网络展现了我们对法律和监管要求的尊重和遵守，同时也为用户提供了一个安全、可靠和透明的平台。我们将继续努力，确保在不断变化的监管环境中保持领先，并为用户提供最佳体验。

选择USDT作为储备金：

优势在于链上可查性，确保透明度和可追溯性。

通过跨链桥接技术，用户可以轻松验证储备证明。

USDT作为一种数字稳定币，提供了类似黄金的稳定性，但具有更高的流动性和可访问性。

选择USDC作为储备金：

提供链上可查的优势，增强了资金的透明度和信任度。

利用跨链桥接，便于用户进行储备金的查询和核实。

USDC的稳定性高，但作为数字资产，更易于交易和存储。

对接海外黄金交易所：

黄金作为一种传统资产，具有长期的稳定性和价值储存功能。

黄金的不可蒸发性使其成为一种安全的价值储备，不易受通货膨胀等经济因素的影响。

对接基金公司：

基金公司可以提供专业的资产管理服务，增加资产的多样性和增值潜力。

黄金作为基金的一部分，可以利用其稳定性来平衡投资组合的风险。

挂钩黄金的稳定币

GramGold Coin (GGC) ：GGC是一种与黄金挂钩的稳定币，其锚定比例为1个GGC对应1克黄金。GGC提供三种审计方式来确保资产透明性：内部审计、外部审计和给交易所做审计。

Tether Gold (XAUT) ：Tether推出了名为Alloy by Tether的平台，允许用户使用Tether Gold（代号XAUT）作为抵押品来铸造新代币。XAUT本身是一种代表实物黄金所有权的代币，但其价值与美元挂钩。

Digix ：Digix是另一个提供与黄金挂钩的稳定币的项目，允许用户通过区块链技术接触到黄金这种商品。

DGLD ：DGLD是一种在以太坊区块链上铸造的与黄金价格挂钩的稳定币，由实物黄金保证金支持。

这些稳定币通过与黄金挂钩，为投资者提供了一种接触黄金市场的方式，同时保持了加密货币的便利性和流动性。

用户投票决策：

通过民主投票的方式，让用户参与到储备金类型的选择中，提高决策的透明度和社区的参与度。

投票过程将考虑黄金的稳定性和不可蒸发性，以及其他选项的优缺点。

优化决策流程：

设计一个清晰、公正的投票机制，确保用户能够基于全面的信息做出明智的选择。

考虑引入第三方审计，确保投票结果的准确性和执行的透明度。

在投票选项中强调黄金的稳定性和不可蒸发性，以及其他资产的特点和潜在风险。

第五章、系统机制与结算方案

1 代币基本信息

代币名称：Uto2（Uto2币）单向升值稳定币

运行平台：Uto链

总流通量：1亿

2 代币特性

代币特性详细描述了Uto2代币的属性和功能，包括但不限于其在网络中的角色、安全性、稳定性、以及与黄金的挂钩等。

系统保护最高价的计算：

系统保护最高价是将公共储备金和做市储备金的总额加起来，然后除以流通的代币数量，得到的结果是每一枚代币应有的最高价值。

公式简化为：P\_{\text{max}} = \frac{G\_{\text{total}}}{U} 其中 G\_{\text{total}}

代表总储备金（自动化交易策略公共储备金+公共储备金 + 做市储备金），U 是流通的代币数量。

市值覆盖条件：

只要代币的市场价格不超过计算出的系统保护最高价，就意味着储备金足够覆盖整个市值，为投资者提供了一定程度的保护。

市场稳定性的维护：

通过设置系统保护最高价和涨停价格，Uto DePIN网络网络希望保持市场的稳定，避免价格波动过大，保护投资者的利益。

4 代币价值体系

代币价值体系由以下几个方面构成：

黄金储备：代币价值与实体黄金挂钩，确保稳定性。

平台服务：多样化服务提升代币应用范围。

合规性：遵循法规，减少市场波动风险。

技术创新：采用区块链技术保障交易安全和效率。

社区支持：强大社区推动项目持续成长。

独立市场循环：代币价值不依赖外部购买力，无人购买时可通过直接燃烧兑现，维持价值稳定。

1、95计费模型：

计费周期：通常为一个月。

数据点采集：每5分钟记录一次带宽使用情况。

数据点排序：将所有数据点从小到大排序。

高峰值排除：去掉最高的5%的数据点。

计费依据：剩余数据点中的最大值为95计费带宽值。

95计费示例：

总数据点：24 \times 12 \times 30 = 8640 个。

排除数据点：8640 \times 0.05 = 432 个。

结果：取剩余数据点的最大值为计费带宽。

2、资金分配与铸币：

交互逻辑

1. 节点黄金铸币概述：

用户通过建立DePIN节点、云电脑、广告商等基础设施，参与网络活动。

这些节点从上游合作伙伴处（任务池资金）获取资金。

2. 储备金地址创建：

创建两个专门的地址：

公共储备金地址：用于管理和存储购买的黄金，确保资金的透明性和安全性。

做市储备金地址：用于市场操作，保持代币价格的稳定。

3. 黄金分配比例：

购买的黄金按照以下比例分配：

79%：用于铸造Uto2代币并存储于《在分(70%)转入公共储备金、(30%)转入自动化交易策略公共储备金》简称公共储备金

19%：存入做市储备金。

1%：转入公共映射储备金。

1%：转入开拓者映射储备金。

4. Uto2代币铸造与发放：

按照初始汇率（1元≈100枚Uto2），100元人民币将铸造7900枚Uto2代币。

这些新铸造的代币随后将发放给提供节点的用户。

5. 铸造Uto2代币：

当从节点获得100元人民币时，资金分配如下：

79元黄金:《在分(70%)转入公共储备金、(30%)转入自动化交易策略公共储备金》

19元黄金：转入做市储备金。

1元黄金：转入映射储备金。

1元黄金：转入开拓者映射储备金。

79元黄金将铸造对应数量的Uto2代币。

6. 铸造规则：

铸造价格、销毁价格、映射价格的计算公式：

公共储备金÷流通数量=铸造价格，销毁价格，映射价格

\text{铸造价格} = \text{销毁价格} = \text{映射价格} = \frac{\text{公共储备金}}{\text{流通数量}}

合约地址示例

任务池资金合约地址：0x1234abcdEf123456789012345678901234567890

公共储备金合约地址：0x5678ghIJkl5678ghIJkl5678ghIJkl5678ghIJkl

做市储备金合约地址：0x91011QwErT91011QwErT91011QwErT91011QwErT

自动化交易策略公共储备金合约地址0x055758558dgxhcxf55758

公共映射储备金合约地址：0x131415161718191A1B1C1D1E1F2021222324

开拓者映射储备金合约地址：0x29293a4b5c6d7e8f9g0h1i2j3k4l5m6n7o

调用逻辑

1. 节点完成任务：

节点完成任务后，任务池资金合约地址向节点发送资金。

2. 资金分配：

节点收到资金后，根据黄金分配比例，将资金转入相应的储备金合约地址。

3. 黄金购买：

公共储备金合约地址和做市储备金合约地址使用收到的资金购买黄金。

4. Uto2代币铸造：

根据铸造规则，公共储备金合约地址铸造Uto2代币，并自动分发到用户钱包。

5. 代币发放：

用户钱包接收到新铸造的Uto2代币，完成整个资金分配与铸币流程。

通过以上步骤，Uto DePIN网络确保了资金的透明分配和代币的公平铸造，同时保障了用户的利益和网络的稳定性。

数学公式：

1. 黄金购买与分配比例： \text{黄金总价值} = \text{资金总额} \text{公共储备金} = 0.79 \times \text{黄金总价值} \text{做市储备金} = 0.19 \times \text{黄金总价值} \text{公共映射储备金} = 0.01 \times \text{黄金总价值} \text{开拓者映射储备金} = 0.01 \times \text{黄金总价值}

2. Uto2代币铸造： \text{Uto2代币铸造数量} = \frac{\text{公共储备金}}{\text{初始汇率}} \text{初始汇率} = 1 \text{元} \approx 100 \text{枚Uto2} \text{Uto2代币铸造数量} = \frac{0.79 \times 100}{100} \times 100 = 790

3. 铸造规则： \text{铸造价格} = \frac{\text{公共储备金}}{\text{流通数量}} \text{销毁价格} = \text{铸造价格} （假设销毁价格与铸造价格相同） \text{映射价格} = \text{铸造价格} （如果映射价格与铸造价格相同）

减产模型

减产触发条件：

当流通量达到1000万枚时，系统将自动触发减产机制，以调整代币的发行速率。

3. 减产后的资金分配：

减产开始后，每增加1枚代币流通量，将按照新的分配比例执行：(79% - N)的资金将被打入公共储备金，而(19% + N)的资金将被打入做市储备金，1%将转入映射储备金。1%转入开拓者映射储备金

公共储备金与做市储备金的动态调整：

随着流通量的增加，公共储备金的比例将逐渐递减，而做市储备金的比例相应增加，以保持两者的平衡。

流通量与储备金比例的目标调整：

减产逻辑将持续执行，直至流通量接近5000万枚，此时目标是将公共储备金的比例调整至约50%，做市储备金的比例调整至约49%，映射储备金保持为1%。

流通量达到五千万枚Uto2取消L2边缘计算节点 RCV1贡献值奖励、获得的Uto2代币自动转换终身Uto永久代币。

减产逻辑的目的：

通过减产逻辑的执行，旨在实现代币流通量的有机增长与市场供需平衡，同时确保储备金的比例调整能够反映市场的实际状况，维持代币价值的稳定。

为了确保准确性，我们需要重新审视问题并建立正确的数学模型。根据您提供的信息，我们需要考虑流通量增加时对公共储备金和做市储备金分配比例的影响。这里是一个简化的计算方法：

假设流通量 \( U \) 从1000万枚开始，每增加1枚流通量，我们需要重新计算公共储备金和做市储备金的分配比例。

3. 初始时，公共储备金分配比例为80%，做市储备金分配比例为19%，映射储备金分配比例为1%，1%转入开拓者映射储备金。

随着流通量的增加，我们需要调整这两个比例，使得当流通量达到5000万枚时，公共储备金和做市储备金的比例分别变为49%和49%。

数学公式：

1. 减产触发条件： \text{如果} \quad U \geq 10^7 \quad \text{则触发减产机制}

2. 减产后的资金分配比例： 设 N 为流通量超出1000万枚的部分，即 N = U - 10^7。 \text{公共储备金比例} = 79\% - \frac{N}{P} \text{做市储备金比例} = 19\% + \frac{N}{P} 其中 P 是一个比例调整因子，用于确保流通量达到5000万枚时，公共储备金和做市储备金的比例分别为49%。

3. 计算比例调整因子 P： 我们需要找到一个 P 值，使得当 U = 5000 万枚时，公共储备金和做市储备金的比例相等。 79\% - \frac{5000 \times 10^4 - 10^7}{P} = 49\% 19\% + \frac{5000 \times 10^4 - 10^7}{P} = 49\% 解这个方程组，我们可以得到 P 的值。

4. 映射储备金比例： 映射储备金比例保持不变，始终为1%，开拓者映射储备金比例也为1%。

5. 流通量达到5000万枚时的调整： \text{当} \quad U = 5000 \times 10^4 \quad \text{时} \text{公共储备金比例} = 49\% \text{做市储备金比例} = 49\%

6. 取消L2边缘计算节点奖励： \text{如果} \quad U \geq 5000 \times 10^4 \quad \text{则取消L2边缘计算节点奖励}

请注意，这些公式需要根据实际情况进行调整和验证。特别是比例调整因子 P 的计算，需要确保在整个流通量增加过程中，公共储备金和做市储备金的比例能够平滑过渡到目标比例。这可能需要进一步的数学分析和计算。

流通量达到1亿的逻辑触发

当Uto代币的流通量达到1亿枚时，系统将自动启动预设的机制，调整代币铸造、销毁和储备金管理，确保经济模型的平衡与稳定。

Uto2创建任务的支持： 在此条件下，系统将只接受Uto代币作为创建任务的支付手段，排除其他资产或货币的使用，强化Uto代币在平台内的应用与价值。

创建任务并自动Uto销毁兑换黄金： 用户在创建任务时，系统将按照公共储备金与做市储备金之和除以流通数量的比例，自动销毁相应数量的Uto代币，并兑换成黄金，然后从储备金中扣除相应份额。

黄金的分配比例： 兑换得到的黄金将按照公共储备金分配比例为49%，做市储备金分配比例为49%，映射储备金分配比例为1%，1%转入开拓者映射储备金。以维持Uto代币价值的稳定性和系统健康发展。

铸造规则： 铸造规则依据公共储备金除以流通数量来确定铸造价格、销毁价格和映射价格，保持代币价值与市场供需的平衡。

奖励分配与钱包地址： 系统将根据用户的贡献情况，自动将相应的奖励分配到用户的钱包地址，激励用户的参与和贡献，促进平台的繁荣发展。

数学公式：

1. 流通量达到1亿枚的触发条件： U = 10^8

2. 创建任务时Uto2代币的销毁兑换黄金： 假设每创建一个任务，用户需要支付 x 枚Uto2代币。销毁的Uto2代币数量 D 由以下公式决定： D = x \times \left(\frac{\text{公共储备金} + \text{做市储备金}}{U}\right)

3. 黄金的分配比例： 兑换得到的黄金 G 按照以下比例分配： \text{公共储备金分配} = 0.49 \times G \text{做市储备金分配} = 0.49 \times G \text{映射储备金分配} = 0.01 \times G \text{开拓者映射储备金分配} = 0.01 \times G

4. 铸造规则： 铸造价格 P\_{铸造}、销毁价格 P\_{销毁} 和映射价格 P\_{映射} 根据以下公式确定： P\_{铸造} = P\_{销毁} = P\_{映射} = \frac{\text{公共储备金}}{U}

5. 奖励分配： 系统将根据用户的贡献情况 C，自动将相应的奖励 R 分配到用户的钱包地址，公式如下： R = C \times \text{奖励系数} 其中奖励系数是根据用户贡献的类型和大小确定的一个比例因子。

滚雪球升值算法(自动触发释放)

持有地址100以上手续费转入做市储备金开始释放。做市储备金的数量除以1440，分1440小时释放公共储备金。

持币地址达到50万以上、手续费转入做市储备金开始释放，做市储备金除以720、分720小时释放到到公共储备

持币地址达到100万以上、手续费转入做市储备金开始释放，做市储备金除以320、分320小时释放到到公共储备

持币地址达到200万以上、手续费转入做市储备金开始释放，做市储备金除以180、分180小时释放到到公共储备

持币地址达到300万以上、手续费转入做市储备金开始释放，做市储备金除以90、分90小时释放到到公共储备

以下是相应的数学公式：

设定 R 为做市储备金的数量，H 为每小时释放到公共储备金的数量，T 为总释放小时数。

当持币地址达到100以上时：

做市储备金开始释放，每小时释放量为 H\_1 = \frac{R}{1440} 。

总释放小时数 T\_1 = 1440 小时。

当持币地址达到50万以上时：

做市储备金开始释放，每小时释放量为 H\_2 = \frac{R}{720} 。

总释放小时数 T\_2 = 720 小时。

当持币地址达到100万以上时：

做市储备金开始释放，每小时释放量为 H\_3 = \frac{R}{320} 。

总释放小时数 T\_3 = 320 小时。

当持币地址达到200万以上时：

做市储备金开始释放，每小时释放量为 H\_4 = \frac{R}{180} 。

总释放小时数 T\_4 = 180 小时。

当持币地址达到300万以上时：

做市储备金开始释放，每小时释放量为 H\_5 = \frac{R}{90} 。

总释放小时数 T\_5 = 90 小时。

公式可以表示为： H\_n = \frac{R}{T\_n} 其中，n 代表不同的持币地址数量级别。

共享储备金机制

共同持有量：Uto2和Uto永久代币的持有量将共同计入储备金的计算，这反映了两种代币在网络中的价值和重要性。

价值计算：在评估网络的财务健康状况或确定代币的铸造价格、销毁价格和映射价格时，两种代币的总持有量将被考虑在内。

做市储备金

流动性支持：做市储备金为Uto2和Uto永久代币提供流动性支持，确保市场交易的顺畅和价格的稳定性。

风险管理：通过做市储备金，网络能够更好地应对市场波动，保护投资者利益，减少价格操纵和剧烈波动的风险。

公共储备金

长期发展：公共储备金用于支持Uto DePIN网络的长期发展，包括技术升级、社区建设、市场推广等。

紧急应对：在面临市场不确定性或危机时，公共储备金可以作为紧急基金使用，以维护网络的稳定和用户的信心。

Uto2代币特性

非交易性：Uto2代币设计为不开放交易，其价值主要通过燃烧机制实现变现，这有助于维持代币的稀缺性和价值稳定性。

燃烧对现：用户可以通过燃烧Uto2代币来兑换等值的资产，如黄金或其他加密货币，从而实现资产的流动性。

Uto永久代币

开放交易：Uto永久代币开放交易，允许用户在加密货币市场上自由买卖，提供更高的流动性和市场参与度。

价值体现：Uto永久代币的价值不仅取决于其自身的市场表现，还与Uto2代币的持有量和网络的储备金状况密切相关。

综合影响

经济模型的一致性：共享储备金机制确保了Uto2和Uto永久代币在网络经济模型中的一致性，增强了两种代币的内在联系。

市场信心：通过共享储备金，网络展示了对两种代币价值支持的承诺，有助于增强市场信心和用户信任。

可持续发展：这种设计支持了网络的可持续发展，通过合理分配和利用储备金，促进了网络的长期稳定和繁荣。

Uto永久代币交易

1. 初始底池设置

功能名称：初始底池配置

运行原理：系统设定一个初始底池，由500,000枚Uto代币和10枚金币组成，每枚金币价值等同于1克黄金，市场价格设定为505元人民币。

2. 买卖滑点机制

功能名称：买卖滑点设置

运行原理：

买入滑点：设定为10%，其中8%的代币用于销毁并兑换黄金，1%的代币用于燃烧，1%的代币作为流动性提供者（LP）分红。

卖出滑点：设定为5%，其中0.5%的代币转入映射储备金，1%作为LP分红。若为单独转账，额外有1%的代币销毁并兑换黄金。

3. 滑点8% Uto销毁兑换规则

功能名称：Uto销毁与黄金兑换规则

运行原理：

销毁兑换计算：\text{兑换黄金价值} = \left(\text{公共储备黄金} + \text{做市储备黄金}\right) \div \text{流通数量}

黄金兑换：根据上述计算结果，从做市储备金和公共储备金中按份额扣除相应的黄金并进行兑换。

4. 最低挂单价与系统保护最高价

功能名称：挂单价与最高价限制设置

运行原理：

最低挂单价：\text{最低挂单价} = \frac{\text{公共储备黄金数量}}{\text{流通数量}}

系统保护最高价：\text{系统保护最高价} = \frac{\text{（公共储备黄金 + 做市储备黄金）}}{\text{流通数量}}

5. 涨停价格的设定

功能名称：涨停价格机制

运行原理：涨停价格是系统保护最高价的基础上，再增加5倍（500%），公式简化为：P\_{\text{limit up}} = P\_{\text{max}} \times 6

6. 超额风险提示与泡沫风险警示

功能名称：风险提示机制

运行原理：当市场价格超过系统保护最高价，提示投资者可能出现泡沫，泡沫破裂可能导致投资者遭受大约83.33%的损失。

7. 买卖交易功能

功能名称：交易功能

运行原理：

流动性池功能：用户存入资产提供流动性，获得交易费分成。

挂单交易：用户设置期望交易价格，价格达到时自动成交。

交易体验优化：改善订单匹配算法和交易界面，减少交易滑点。

8. 双币流动性添加

功能名称：双币流动性添加

运行原理：用户选择两种不同的货币添加流动性，平衡风险，增加流动性池深度，根据风险偏好选择货币。

9. 流动性赎回机制

功能名称：流动性赎回

运行原理：

排队自动赎回：赎回请求按先来先服务原则处理。

赎回内容：用户赎回其最初添加到流动池中的代币和相应的黄金份额。

剩余资产处理：如果用户赎回后流动池中仍有剩余资产，将按比例分配给其他流动池。

风险与收益：流动性提供者在提供流动性时需考虑市场波动和价格变动风险。

赎回机制优化：算法改进减少赎回时的滑点，提供更灵活的赎点选项。

在Uto DePIN网络中，发生大规模抛售后，系统可能会执行以下逻辑和运行公式来应对市场波动，维持价格稳定性，并保护投资者利益：

1. 价格稳定性机制：

最低价计算公式：P\_{\text{min}} = \frac{G\_{\text{public}}}{U} 其中，P\_{\text{min}} 是最低价，G\_{\text{public}} 是公共储备金，U 是流通的代币数量。

2. 直接燃烧机制：

如果代币价格跌到最低价 P\_{\text{min}}，系统可能会执行自动燃烧机制，销毁被抛售的代币，从而减少流通中的代币数量。

3. 流通数量减少：

燃烧代币后，流通中的代币数量 U 减少。

4. 做市储备金转入：

在某些条件下，做市储备金 G\_{\text{tolerance}} 可以按照固定比例转入公共储备金 G\_{\text{public}}。

5. 价格上涨压力：

由于流通中的代币数量减少，而公共储备金增加，根据最低价的计算公式，每一枚代币背后的黄金价值增加，可能会在市场上产生价格上涨的压力。

6. 铸造价格提高：

如果系统合约允许铸造新代币，那么在公共储备金增加和流通数量减少的情况下，铸造新代币的成本可能会提高。

7. 风险管理：

系统合约可能包含风险管理措施，比如设置价格上限（涨停价格），以防止价格过快上涨并形成泡沫。

8. 市场信心和预期：

尽管大规模抛售可能会短期内影响市场信心，但系统合约通过减少流通量和增加每枚代币的价值支撑，可能有助于稳定市场预期，并吸引投资者在价格较低时买入。

9. 监管合规性：

Uto DePIN网络需要确保所有操作符合监管要求，包括代币的销毁和铸造过程。

10. 系统保护最高价：

系统保护最高价是将公共储备金和做市储备金的总额加起来，然后除以流通的代币数量，得到的结果是每一枚代币应有的最高价值。公式简化为：P\_{\text{max}} = \frac{G\_{\text{total}}}{U} 其中 G\_{\text{total}} 代表总储备金（公共储备金 + 做市储备金）。

功能名称：贡献值与自动燃烧机制

贡献值的获取：

- 用户通过参与节点运行和网络贡献获得代币奖励的同时，也将获得相应的贡献值(RCV1)。

- 汇聚网络用户:每获得一枚Uto2币，用户将累积一点贡献值(RCV1)。

- 专线网络用户:每获得一枚Uto2币，用户将累积一点贡献值(RCV2)。

贡献值的分类：

- 系统区分两种贡献值：专线节点贡献值和普通节点贡献值，分别对应不同的合约地址。

- 专线节点贡献值：适用于使用专线的用户。

- 普通节点贡献值：适用于使用普通宽带的用户。

节点贡献值管理机制：多节点平衡扣除系统（Multi-Node Balanced Deduction System, MNBDS）

概述：

多节点平衡扣除系统（MNBDS）是一种公平且透明的管理机制，用于在用户运营多个节点时，根据每个节点的在线状态和产出量，动态调整贡献值的扣除。此机制确保了网络的维护积极性和公平性。

机制名称：多节点平衡扣除系统（MNBDS）

核心原则：

公平性：每个节点的产出和贡献值扣除与其在线状态和产出量成正比。

透明性：所有扣除和奖励过程公开可追踪。

激励性：鼓励用户保持节点在线，以维护网络健康。

操作步骤：

节点产出统计：

统计每个节点 i 在正常运行时产出的代币量 T\_i。

总产出计算：

计算所有节点的总产出量 T\_{\text{total}} = \sum\_{i=1}^{n} T\_i。

节点在线状态记录：

记录每个节点的在线状态，在线记为 O\_i = 1，离线记为 O\_i = 0。

节点产出比例确定：

对于每个节点，计算其产出量占总产出的比例 P\_i = \frac{T\_i}{T\_{\text{total}}}。

贡献值计算：

每个节点的贡献值 RCV1\_i 等于其产出的代币量 T\_i。

贡献值扣除规则：

如果节点 i 离线，则根据产出比例 P\_i 从用户的总贡献值 RCV1\_{\text{total}} 中扣除相应的贡献值：\text{扣除的贡献值}\_i = P\_i \times RCV1\_{\text{total}}

总贡献值更新：

用户的总贡献值更新为：RCV1\_{\text{total, new}} = RCV1\_{\text{total}} - \sum\_{i=1}^{n} (\text{扣除的贡献值}\_i)

自动燃烧与储备金兑换：

如果用户的贡献值被扣至零或以下，用户的临时代币将自动燃烧，等值资金转化为储备金并转入用户钱包。

周期性评估：

每个评估周期（如每日或每周）结束时，重复以上步骤，确保贡献值的扣除与节点状态同步。

用户界面展示：

用户界面应清晰展示每个节点的产出量、在线状态、贡献值以及扣除情况，使用户能够轻松跟踪和管理自己的节点。

注意事项：

所有操作应符合Uto DePIN网络网络规则和当地法律法规。

用户应确保所有节点的合规运行，以最大化贡献值的积累和网络的稳定性。

通过MNBDS，Uto DePIN网络网络能够实现对用户节点贡献的精确管理和公平激励，促进网络的健康发展和用户的积极参与。

代币名称：

贡献值（RCV1）：

- 用户通过参与平台活动和贡献获得的点数，可用于兑换永久代币，避免自动燃烧。

1、买卖交易功能

流动池与挂单交易支持：

流动池支持：平台提供了流动池功能，允许用户将资产存入流动池中，以提供流动性。用户可以通过提供流动性来获得交易费的分成，同时支持交易对的流动性，确保交易的顺畅进行。

1、挂单交易：平台支持用户进行挂单交易，即用户可以设置一个期望的交易价格，并在该价格达到时自动成交。挂单交易不会直接进入流动池，而是在订单簿中等待匹配，这样用户可以更灵活地控制交易时机和价格。

卖单挂单：用户可以设置一个卖单挂单，即在希望卖出的价格上挂出订单。这允许用户在不立即交易的情况下，等待市场达到预期的价格。

买单挂单：同样，用户也可以设置买单挂单，即在希望买入的价格上挂出订单。这为用户提供了一种策略，以等待市场下跌至其期望的买入价格。

优化交易体验：为了提高交易效率和用户体验，平台对挂单交易机制进行了优化。这包括但不限于改善订单匹配算法，减少交易滑点，以及提供更直观的交易界面。

双币流动性自动添加与合约地址转换机制（Dual-Token Liquidity AUto2-Addition and Contract Address Conversion Mechanism）

合约地址示例

RCV1代币合约地址： 0xAbCdEf123456789012345678901234567890123

RCV代币合约地址： 0x1234AbCdEf123456789012345678901234567890

转化流程

1. 用户界面操作：用户在平台上选择“双币流动性添加”功能，并输入他们希望添加的RCV1和Uto2代币数量。

2. 合约地址识别：用户指定RCV1代币的合约地址，并选择目标RCV代币的合约地址。

3. 自动转换设置：用户发起请求，按照1:1的比例将RCV1代币转换为RCV代币。

4. 智能合约触发：用户提交请求后，智能合约自动触发RCV1到RCV的转换过程。

5. 代币转换：智能合约调用RCV1合约的 transferFrom 函数，将用户账户中的RCV1代币转移到RCV合约地址。

6.自动转换设置：用户发起请求，按照1:1的比例将Uto2代币转换为Uto代币。

7.代币转换：智能合约调用Uto2合约的 transferFrom 函数，将用户账户中的Uto2代币转移到Uto合约地址。

8. 流动性池添加：转换后的RCV代币与用户指定的Uto代币一起被添加到流动性池中。

9. 汇率应用：智能合约根据预设的汇率（例如RCV币100:1Uto）计算并添加相应的Uto代币到流动性池。

10. 流动性代币分配：智能合约根据用户添加的流动性比例，分配相应的流动性代币（LP Token）给用户。

11. 交易确认：所有交易步骤在区块链上确认，确保转换和添加流动性的过程透明、安全。

12. 收益分享：用户作为流动性提供者，根据持有的LP Token份额，分享交易费用收益。

运行原理

智能合约自动化：智能合约自动执行所有步骤，包括代币转换、流动性添加和LP Token分配。

代币转换逻辑：智能合约内置逻辑，确保RCV1代币能够按照1:1的比例转换为RCV代币。

流动性池管理：智能合约管理流动性池资产，根据用户添加的流动性自动调整池内资产比例。

交易费用分配：智能合约根据用户持有的LP Token份额，自动分配交易费用作为收益。

风险控制：智能合约实现风险控制逻辑，如滑点保护和资产价值波动预警。

用户交互：用户通过图形界面与智能合约交互，提交转换和添加流动性的请求。

透明度保障：所有操作记录在区块链上，用户可以随时查看交易记录和流动性池状态。

撤销流动性流程

1. 用户发起撤销请求：用户在平台上选择撤销流动性，并指定希望撤销的LP Token数量。

2. 自动转换设置：用户发起撤销流通性请求，按照1:1的比例将Uto代币转换为Uto2代币。

3智能合约处理：智能合约根据用户请求的LP Token数量，计算并返回相应的RCV和Uto代币。

4.代币转换：智能合约调用Uto合约的 transferFrom 函数，将中的Uto2合约地址代币转移到Uto2用户账户地址。

3. 直接燃烧RCV：如果合约设置为撤销流动性时直接燃烧RCV代币，智能合约将自动执行燃烧操作。

4. Uto2份额分配：用户收到计算出的Uto2份额，而燃烧的RCV代币则从流动性池中移除。

5. 流动性池更新：智能合约更新流动性池的RCV和Uto2代币数量，以反映撤销后的资产状态。

6. 交易记录：撤销操作和燃烧记录在区块链上，确保整个过程的透明性和不可篡改性。

通过上述机制，Uto DePIN网络为用户提供了一个高效、透明且安全的双币流动性添加和撤销流程，同时通过智能合约确保了操作的自动化和风险控制。

3. 买入滑点：

- 买入操作设有1%的滑点，其中双币流动性提供者（LP）可获得2%的分红。分红Uto2

卖出滑点：

- 卖出操作设有1%的滑点

### 功能名称

贡献值挂单卖出机制（CVPSM）

### 运行原理

贡献值获取：

- 用户通过参与平台的挖矿活动获得贡献值，这些贡献值体现了用户对网络的贡献程度。

挂单卖出：

- 用户可以选择将其贡献值在平台上进行挂单卖出，设定期望的卖出价格和数量。

3. 点对点交易：

- 用户挂单后，其他用户可以浏览到这些卖单，并选择与卖方进行点对点交易。

在Uto DePIN网络中，贡献值（RCV）是一个重要的激励机制，旨在奖励用户对网络的贡献，并提供一系列的好处。以下是对贡献值作用的详细阐述，以及兑换比例、条件和转换流程的描述：

贡献值的作用

1. 衡量贡献程度：贡献值作为用户参与网络活动的量化指标，反映了用户对网络的贡献规模和积极性。

2. 兑换永久代币：用户积累的贡献值可以用来兑换Uto永久代币，这些代币具有长期价值，不受网络自动燃烧机制的影响。

3. 避免自动燃烧：持有贡献值的用户可以保护其代币不被自动燃烧，确保资产的完整性和价值。

兑换比例和条件

专线用户：鉴于专线服务成本较高，专线用户的贡献值兑换比例更为优惠。每累积2点贡献值（RCV2），用户可以兑换1枚Uto永久代币。

普通用户：对于使用普通宽带的用户，需要累积10点贡献值（RCV1）才能兑换1枚Uto永久代币。

底池购买的RCV兑换比例

用户从底池购买的贡献值（RCV）按照1:1的比例兑换成Uto永久代币，确保了用户投资的直接回报。

Uto2转换成Uto永久代币

用户持有的RCV1份额在满足特定条件后可以转换成RCV，进而兑换成Uto永久代币。

RCV1与RCV的转换机制

计算每周全网用户燃烧的RCV总量的50%，用户持有的RCV1可以按照1:1的比例转换成RCV。

转换流程和原理

1. 全网燃烧统计：系统将实时统计并更新全网用户燃烧RCV的总量，以计算燃烧比例。

2. 触发转换条件：计算每周全网用户燃烧的RCV总量的50%，系统自动触发RCV1到RCV的转换机制。

3. 用户请求转换：用户通过Uto DePIN网络的交易平台发起RCV1到RCV的转换请求。

4. 智能合约执行：智能合约接收到转换请求后，根据预设的逻辑自动执行转换过程。

5. 转换比例应用：智能合约确保转换过程遵循1:1的比例，保障用户权益。

6. 更新用户余额：转换完成后，用户的RCV1余额减少，同时RCV余额等量增加。

7. 记录和透明度：所有转换操作都会被记录在区块链上，确保了整个过程的透明性和可追溯性。

8. 用户界面反馈：用户界面会实时反馈转换状态和结果，使用户能够随时了解自己的资产状况。

9. 安全性保障：智能合约的执行是安全的，经过严格的测试和审计，以防止任何潜在的安全漏洞。

10. 社区通知：社区将通过各种渠道通知用户关于RCV燃烧比例的更新和转换机制的激活。

通过这些详细的机制和流程，Uto DePIN网络确保了贡献值系统的有效运行，鼓励用户积极参与网络建设，并通过透明的兑换和转换机制保障用户的资产安全和增值潜力。

支付矿工费（Gas费）：

- 用户可以使用贡献值来支付进行区块链交易时产生的矿工费。这减轻了用户进行交易时的经济负担，尤其是对于频繁交易的用户来说，能够有效降低成本。

兑换永久代币：

- 贡献值可以用来兑换平台的永久代币，这些代币不受自动燃烧机制的影响，用户可以长期持有或用于未来的交易和投票等活动。

3. 避免自动燃烧：

- 平台可能会实行自动燃烧机制以管理代币的流通量和价值稳定性。持有贡献值的用户可以避免其持有的代币被自动燃烧，从而保持其资产的完整性。

激励参与推广活动：

- 用户通过参与推广活动，如邀请新用户加入平台，可以获得贡献值作为奖励。这种机制鼓励用户积极参与平台的扩展和社区的发展。

提升社区治理权利：

- 贡献值可能与用户在社区治理中的投票权和影响力相关联。拥有更多贡献值的用户可能在决策过程中拥有更大的话语权。

解锁特殊功能或服务：

- 平台可能会为拥有一定数量贡献值的用户提供特殊功能或服务，如加速交易处理、优先客服支持等。

参与平台决策和发展：

- 用户可以使用贡献值参与平台的发展方向决策，例如对新功能的开发、改进措施或合作伙伴的选择等进行投票。

奖励和激励机制：

- 平台可能会定期举办各种活动和竞赛，用户可以通过积累贡献值来参与这些活动，赢取额外的奖励或荣誉。

通过上述功能，贡献值成为了连接用户与平台的重要纽带，不仅增强了用户的参与感和归属感，还有助于平台的长期健康发展和社区的活跃度。

资产动态调整与自动化交易策略

Uto DePIN网络致力于通过创新的资产动态调整方法，为用户提供一个优化资产配置和有效风险管理的投资策略。以下是该策略的详细说明：

1.加密货币价格监测：

系统将实时监测比特币（BTC）和以太坊（ETH）的历史最高价格与当前市场价格。

当监测到价格下跌幅度达到60-90%时，系统将识别为潜在的买入机会，准备进行投资。(自动化交易策略公共储备黄金全部用于买入卖出换成USDT 并买入比特币（BTC）和以太坊（ETH）各占50%的份额)

2. 分批买入策略：

确认买入信号后，系统将根据预设策略，分批次购入比特币和以太坊，降低单次交易风险并平均购买成本。(并转入自动化交易策略公共储备金)

3. 平均价值计算：

系统将计算买入加密货币的平均价值，作为后续卖出操作的基准，确保交易的合理性和盈利性。

4. 分批卖出策略：

当加密货币市场价格上涨至买入平均价值的3至8倍时，系统将自动执行分批次卖出操作，最大化投资回报，同时避免市场波动带来的不利影响。

5. 黄金挂钩币的买入：

在卖出黄金资产后，Uto DePIN网络将自动买入与黄金挂钩的稳定币，如GramGold Coin (GGC)、Tether Gold (XAUT)、Digix或DGLD。

这些稳定币提供了黄金的稳定性和加密货币的流动性，是理想的投资选择。

6. 跨链桥转至Uto DePIN网络：

用户可以选择将购买的黄金挂钩币通过跨链桥技术转移到Uto DePIN网络上，增强资产的流动性和可管理性。

7.转入50%自动化交易策略公共储备金、50%转入公共储备金

为了进一步增强资产的安全性和稳定性，用户可以将黄金挂钩币转入Uto DePIN网络的公共储备金。

这一步骤不仅提供了额外的安全保障，还有助于用户参与网络的治理和享受潜在的收益分配。

通过这种策略，Uto DePIN网络旨在为用户提供一个灵活、高效且风险可控的资产管理解决方案，帮助用户在复杂多变的市场中实现资产的保值和增值。

用户可跟随的资产动态调整与自动化交易策略

引言 Uto DePIN网络致力于为用户提供一个全面、灵活且自动化的资产管理平台。我们引入了一种创新的资产动态调整机制，允许用户根据自身的投资偏好和风险承受能力，选择跟随这一策略。以下是该策略的详细介绍和用户如何参与的指南。

1. 用户同意与功能激活

用户必须首先在Uto DePIN网络的用户界面中勾选并同意参与这一资产动态调整策略。

同意后，系统将自动激活相关功能，允许用户的资产按照预设策略进行管理。

2. 资产的动态管理

执行逻辑(可设置资产份额百分比)先卖出或销毁Uto兑换黄金或者获得黄金(监测到买入信号)卖出换成USDT 并买入比特币（BTC）和以太坊（ETH）各占50%的份额

3. 加密货币价格监测与买入信号

系统将实时监测比特币（BTC）和以太坊（ETH）的历史最高价格与当前市场价格。

当价格下跌幅度达到60-90%时，系统将识别为潜在的买入机会，并准备进行投资。

4. 分批买入策略并通过跨链桥转入

确认买入信号后，系统将根据预设策略，分批次购入比特币和以太坊。

这种分批买入的方法有助于降低单次交易的风险，并平均购买成本。

5. 黄金挂钩币的买入

在卖出比特币（BTC）和以太坊（ETH）资产后，系统将自动买入与黄金挂钩的稳定币，如GramGold Coin (GGC)、Tether Gold (XAUT)、Digix或DGLD。

这些稳定币提供了黄金的稳定性和加密货币的流动性，是理想的投资选择。

6. 跨链桥转至Uto DePIN网络

用户可以选择将购买的黄金挂钩币通过跨链桥技术转移到Uto DePIN网络上，增强资产的流动性和可管理性。

8. 自动化交易执行

整个买入和卖出过程将由系统自动执行，减少人为干预，提高交易的效率和准确性。

用户可以放心，所有交易操作都将在用户同意的策略框架内自动进行。

7. 用户控制与透明度

尽管交易过程自动化，用户仍然可以随时查看交易记录和资产状态，确保整个过程的透明度。

用户保留随时停止或修改策略的权利，确保资产配置符合个人投资目标和风险偏好。

通过这种策略，Uto DePIN网络旨在为用户提供一个灵活、高效且风险可控的资产管理解决方案，帮助用户在复杂多变的市场中实现资产的保值和增值。

第六章、免费虚拟云节点机制

1. 提前开采规则优化

用户可以通过长按按钮来重启倒计时，时间范围在1至24小时之间。

基础开采速率初始设定为每小时6枚Uto1，随着平台用户数量的增长，速率会动态调整。

速率调整机制：每当平台新增1万名用户，开采速率降低1%，以此鼓励用户积极参与和推广。

2. 开采速率调整机制细化

如果用户未开采超过24小时，其Uto1收益将根据平台政策适度削减。

用户每月需要推广至少30人来维持基础产能，否则产能每月降低1%。

对于长期不开采的用户，其Uto1持有量将每小时减少0.01枚，但已映射的代币不受影响。

3. 用户模式选择

平台提供广告模式和纯净模式，以满足不同用户的偏好。

在广告模式下，用户观看广告可以获得额外奖励，平台则通过广告收入来支持这一奖励机制。

纯净模式则为用户提供一个无广告干扰的使用环境。

4. 代币映射与铸造流程 。

5. 代币映射与铸造流程 ：用户可以将积分或奖励转换为可交易的代币。

铸造：代币根据特定算法和规则发行至用户账户，以确保代币价值的稳定性。

铸造价格的确定基于公共储备金中的黄金数量与代币的流通数量。

6. 升值算法与映射降低策略

升值算法：做市储备金释放到公共储备金

映射算法数学公式：

1. 铸造价格、销毁价格和映射价格的计算公式： P = \frac{\text{公共储备金}}{\text{流通数量}}

2. 公共映射代币数量的计算公式： \text{公共映射代币数量} = \frac{\text{公共映射储备金}}{P}

3. 开拓者映射代币数量的计算公式： \text{开拓者映射代币数量} = \frac{\text{开拓者映射储备金}}{P}

4. 用户按比例映射代币数量的计算公式，假设用户未映射代币占总未映射代币的比例为 f\_{\text{user}}： f\_{\text{user}} = \frac{\text{用户未映射代币数量}}{\text{总未映射代币数量}}

5. 用户可映射的公共代币数量： \text{用户公共映射代币数量} = \text{公共映射代币数量} \times f\_{\text{user}}

6. 用户可映射的开拓者代币数量，这里假设开拓者映射代币数量是固定的，不按比例分配： \text{用户开拓者映射代币数量} = \text{开拓者映射代币数量}

7. 用户总映射代币数量，即用户从公共映射和开拓者映射中获得的代币总和： \text{用户总映射代币数量} = \text{用户公共映射代币数量} + \text{用户开拓者映射代币数量}

映射机制：用户根据上述映射算法，每周天11:00-0:00会锁定用户持有Uto1代币并Uto1代币映射成Uto2代币。

7. 三级分享推广模式优化

基础推广奖励：用户A邀请B后，奖励速度提升35%，有效期7天。

二级推广奖励：B邀请C，A的奖励速度再提升30%，B提升35%，各自有效期为6天和7天。

三级推广奖励：C邀请D，A奖励速度提升25%，B提升30%，C提升35%，有效期分别为5天、6天和7天。

8. UI界面优化

用户界面清晰显示关键参数，如基础速率、加成速率、推广用户数、未映射代币数量、已映射代币数量等。

增加用户操作的直观性，简化用户界面，提高用户体验。

9. 推广与奖励政策

推广用户后，用户的签到时长将增加至7×24小时，无需额外签到，简化了用户的操作流程。

1、买卖交易功能

买入滑点：设定为2%，1.5%作为流动性提供者（LP）分红转入开拓者映射储备金、未添加流动性(LP)0.5％转入开拓者映射储备金。向对方账户转0.001枚激活开拓者奖励自动绑定

卖出滑点：设定为2%，其中的资金转移公共映射储备金。若为单独转账，额外有1%的代币卖出并资金转账公共映射储备金

流动池与挂单交易支持：

流动池支持：平台提供了流动池功能，允许用户将资产存入流动池中，以提供流动性。用户可以通过提供流动性来获得交易费的分成，同时支持交易对的流动性，确保交易的顺畅进行。

1、挂单交易：平台支持用户进行挂单交易，即用户可以设置一个期望的交易价格，并在该价格达到时自动成交。挂单交易不会直接进入流动池，而是在订单簿中等待匹配，这样用户可以更灵活地控制交易时机和价格。

卖单挂单：用户可以设置一个卖单挂单，即在希望卖出的价格上挂出订单。这允许用户在不立即交易的情况下，等待市场达到预期的价格。

买单挂单：同样，用户也可以设置买单挂单，即在希望买入的价格上挂出订单。这为用户提供了一种策略，以等待市场下跌至其期望的买入价格。

优化交易体验：为了提高交易效率和用户体验，平台对挂单交易机制进行了优化。这包括但不限于改善订单匹配算法，减少交易滑点，以及提供更直观的交易界面。

第七章：业务池任务机制

1 功能介绍

业务池是Uto DePIN网络网络的核心组件，提供集中的平台用于资源管理、任务分配和奖励分配。用户和企业可以在业务池发布任务，并设置完成任务的资源提供者的奖励。核心功能涵盖任务创建、资源匹配、奖励自动分配和任务执行监控。

2 特点分析

业务池的特点包括去中心化结构、资源集中管理和奖励机制的有效激励。去中心化确保任务分配的公正性和透明度，集中管理提高资源利用率和执行效率，而奖励机制则鼓励资源提供者积极参与任务，加快任务完成。

3 任务创建流程

任务创建始于用户或企业向业务池注入奖金需求，并定义任务目标和规格，包括任务内容、执行要求和完成时间。任务创建后，业务池负责发布任务，并提供详细信息给有兴趣的资源提供者。

4 资源贡献者角色

资源贡献者在业务池中作为执行者，提供算力、存储和带宽等资源支持任务执行。通过API界面与业务池交互，贡献资源，参与任务执行，并根据贡献获得奖励。

5 资金注入者职责

资金注入者通常是上游公司或投资者，负责为业务池提供资金支持，支付资源提供者的报酬和费用。根据任务性质和预期结果，向业务池注入资金，并在任务完成后根据表现支付报酬。

6 任务执行与撤回

业务池监督任务执行过程，确保任务按既定目标和规格完成。若任务执行中出现问题或需求变更，提供任务撤回机制，允许任务创建者撤回和调整任务。

7 应用领域

业务池应用领域广泛，包括DePIN加速、服务器加速与深度计算、人工智能等。在不同领域中，业务池通过提高资源管理效率，支持创新和发展。

8 功能名称：双向挂单匹配系统（Bidirectional Order Matching System, BOMS）

运行原理

用户界面设计：系统提供界面，允许需求者和节点提供者输入报价和需求。

需求发布：需求者发布任务，明确要求、期望时间和支付价格。

节点报价：节点提供者根据资源情况提交价格报价。

智能匹配算法：系统根据需求者价格和节点提供者报价进行匹配。

双向报价机制：需求者和节点提供者可以双向报价。

实时更新与通知：系统实时更新挂单状态，并在匹配成功或新报价时通知用户。

交易确认与执行：匹配成功后，双方确认交易细节，智能合约自动执行任务分配和资金划拨。

任务进度跟踪：需求者跟踪任务执行进度。

评价与反馈机制：任务完成后双方互评。

智能合约保障：所有交易通过区块链智能合约执行，确保透明性、安全性和不可篡改性。

纠纷解决机制：提供纠纷解决机制，确保双方权益。

BOMS通过提供一个高效、透明的任务分配和资源匹配平台，促进需求者和节点提供者之间的交易，提高网络运作效率。

**PCDN业务上游公司参考单价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务称呼 | 业务 | 电信、联通参考单价 | 95计账 调度 | 移动参考单价 |
| 短视频B2 | 百度视频 | 月2850/1Gbps | 60-70%调度 | 月2050/1Gbps |
| 长视频A1 | 爱奇艺 | 月3200/1Gbps | 60-70%调度 | 月2250/1Gbps |
| 短视频Z1 | 字节汇聚 | 月2550/1Gbps | 60-70%调度 | 月2200/1Gbps |
| 短视频A1 | 快手汇聚 | 月2750/1Gbps | 60-70%调度 | 月2100/1Gbps |
| 长视频W1 | 网盘 | 月2900/1Gbps | 60-70%调度 | 月2200/1Gbps |
| 长视频T1 | 腾讯专线 | 月3600/1Gbps | 60-70%调度 | 月2800/1Gbps |
| 短视频K1 | 快手专线 | 月3500/1Gbps | 60-70%调度 | 月2700/1Gbps |
| 短视频T1 | 腾讯汇聚 | 月2700/1Gbps | 60-70%调度 | 月2200/1Gbps |
| 短视频D1 | 快手盒子 | 月2500/1Gbps | 60-70%调度 | 月1700/1Gbps |
| 短视频B1 | 百度汇聚 | 月2600/1Gbps | 60-70%调度 | 月2200/1Gbps |
| 字节盒子 | 字节盒子 | 月2100/1Gbps | 60-70%调度 | 月1800/1Gbps |
| 网盘专线 | 网盘专线 | 月3600/1Gbps | 60-70%调度 | 月2600/1Gbps |
|  | 定向招募 | 月2500/1Gbps | 60-70%调度 | 月2200/1Gbps |
| 腾讯直连 | 腾讯直连 | 月2500/1Gbps | 60-70%调度 | 月2200/1Gbps |
| 智能业务 | 随机大厂业务 | 月2100/Gbps | 预计调度90%~120% | 月1600/Gbps |
| 数据共享业务 | 共享用户多媒体做种 | 储存分块文件 | 调度随机 | 需求按需付费，否则贡献两倍流量 |

**配置要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上行宽带配置 | CPU | 存储器 | 磁盘 |
| 100Mbps | 线程≥8，主频≥0G | ≥8G | 300-800G优质SSD |
| 500Mbps | 线程≥8，主频≥0G | ≥8G | 1-3T优质SSD |
| 1Gbps | 线程≥20，主频≥0G | ≥16G | 2-5T优质SSD |
| 3Gbps | 线程≥32，主频≥0G | ≥32G | 6-15T优质SSD |
| 5Gbps | 线程≥48，主频≥0G | ≥64G | 10-25T优质SSD |

 推荐网络设备配置：

1. 软路由系统：

推荐使用基于J1900处理器的X86迷你主机，该主机配备有8个原生4千兆网口。8G运行内存，16G储存空间。

请注意，当用作数据交换时，其性能上限为600Mbps；如果通过爱快虚拟机运行，性能可能降至200Mbps。(闲鱼售价300元)

2. 汇聚交换机：

推荐使用水星SG124DPro，这是一款24口全千兆网络管理型交换机，支持最高1Gbps的上行速率。(闲鱼售价100元)

3. 服务器配置：

推荐采用类似D1581主板的服务器，配备16核32线程的处理器，功耗仅为60W，支持1-5Gbps的网络速率。(闲鱼售价300~1000元)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GPU共享计算参考收益:(到手收益可能是单价的4折) |  | 调度 |
| GPU型号: |  | 30-70%调度 |
| 预计收益:元/月(受设备性能及调用率影响会有差别) |  | 30-70%调度 |
| A800-80G | 8035 | 30-70%调度 |
| A100-80G | 5184 | 30-70%调度 |
| A100-40G | 2410 | 30-70%调度 |
| A6000-48G | 1958 | 30-70%调度 |
| A5000-24G | 837 | 30-70%调度 |
| A4000-16G | 502 | 30-70%调度 |
| 4090-24G | 1612 | 50-70%调度 |
| 4070-12G | 691 | 30-70%调度 |
| 3090TI-24G3090-24G | 1324 | 30-70%调度 |
| 3080TI-12G | 1440 | 30-70%调度 |
| 3080-10G3070 T-8G | 865 | 30-70%调度 |
| 3070-8G | 371 | 30-70%调度 |
| 3060 T-8G3060-12G | 314 | 30-70%调度 |
| 2080ti-11G2060super-8G1080ti-11GV100-32GV100-16Gp100-16G | 256 | 30-70% 调度 |
| p40-24G | 2650 | 30-70%调度 |
| D4-8G | 970 | 30-70%调度 |
| rtx8000-48Grtx5000-16GT4-16G | 591 | 30-70%调度 |
| TITANX-12G | 423 | 30-70%调度 |

1. 处理器详细要求：

处理器必须具备至少16个线程，以确保多任务处理能力。

2. 内存（RAM）详细要求：

内存容量需达到16GB，以满足高负载任务的内存需求。

内存的容量必须大于或等于显卡的显存容量，以保证系统运行时内存资源充足。

3. 系统盘详细要求：

系统盘至少需要60GB的存储空间，以容纳操作系统及必要的系统文件。

推荐使用容量为1TB的固态硬盘（SSD），以提供更快的数据读写速度。

4. 显卡（GPU）详细要求：

显卡必须为NVIDIA品牌，以确保兼容性和性能。

显卡的显存容量需大于8GB，以支持高负荷图形处理任务。

5. 多GPU配置详细要求：

如果配置多GPU，所有显卡型号必须相同，以保证系统稳定性和性能一致性。

每张显卡至少需要分配8个CPU线程，以确保显卡性能得到充分利用。

每张显卡的内存分配应大于或等于其显存容量，以避免内存瓶颈。

6. 硬盘存储详细要求：

每台机器至少需要500GB的固态硬盘（SSD）空间，以存储应用程序和数据。

推荐使用NVMe协议的SSD，因为它们通常提供更高的数据传输速率。

7. 网络带宽详细要求：

网络带宽至少为100Mbps，以确保数据传输速度和网络稳定性。

允许多个设备共享同一带宽，以满足多用户或多任务的网络需求。

第八章、网络质量等级划分

1. 超优质网络：

条件：NAT0类型和IPv6支持。

特点：提供最高的网络质量，确保数据传输的高效性和稳定性。

优势：适合进行所有类型的网络活动，包括高速数据传输和实时通信。

调度比例：120%，意味着用户在这种网络环境下可以获得超过标准水平的服务和收益。

2. 优质网络：

条件：NAT1类型和IPv6支持。

特点：网络性能良好，能够满足大多数网络应用和服务的需求。

优势：适合日常使用，包括流媒体播放、在线游戏和远程工作等。

调度比例：100%，保证用户获得标准水平的服务和收益。

3. 较差网络：

条件：NAT2或NAT3类型，同时支持IPv6。

特点：网络性能相对较低，可能影响部分网络服务的体验。

劣势：可能在数据传输速度和稳定性方面存在限制。

调度比例：40%，用户在这种网络环境下的收益和服务质量会有所降低。

4. 比较差网络：

条件：NAT4类型，支持IPv6。

特点：网络性能有明显限制，不适合对网络质量要求较高的应用。

劣势：可能无法支持高清视频流、大型在线游戏等高带宽需求的应用。

调度比例：10%，用户的服务体验和收益潜力受到较大限制。

5. 无IPv6支持：

条件：NAT3类型，缺乏IPv6支持。

特点：网络性能受限，可能无法充分利用IPv6带来的优势。

劣势：可能影响用户参与某些依赖IPv6的网络服务。

调度比例：5%，收益潜力大大降低。

6. 无收益网络：

条件：NAT4类型，缺乏IPv6支持。

特点：无法产生任何收益，网络性能和服务质量极低。

劣势：不适合进行任何形式的网络活动，用户无法从中获得收益。

7. 优化建议：

目的：鼓励用户通过优化网络环境来提升网络质量。

建议：升级网络设备、选择支持IPv6的网络服务、改善NAT类型等。

结果：优化后的网络环境可以提供更好的服务体验和更高的收益潜力。

通过这种详细的网络等级划分，用户可以更清晰地了解不同网络条件下的服务质量和潜在收益，从而做出更明智的选择和相应的网络优化决策。

第九章、Uto DePIN网络网络与IDC机房成本优势分析

电费成本差异

家庭用电：成本较低，0.3元至0.5元人民币每度。

企业用电：成本较高，1元至1.5元人民币每度。

硬件设备：GPU等耗电量大，家庭用电成本优势显著。

1. 家庭宽带费用：

家庭宽带的费用通常远低于企业专线，提供更经济的上网选择。

江苏移动：提供18元/月的套餐，拥有100Mbps的上行速率。

江苏电信：融合套餐为49元/月，提供50Mbps的上行速率。

2. 宽带单线多拨号叠加速率：

江苏电信支持单线多播号叠加速技术，能够显著提高宽带速率，达到2～4倍速度或收益

电信、移动、联通三大运营商均支持单线多拨号技术，用户可以通过此技术实现速率叠加，从而在不增加成本的情况下提高上网速度。

3. 企业专线费用：

企业专线通常提供更高的带宽和更稳定的服务，但相应地，费用也较高。

江苏电信：1Gbps的企业专线成本每月在6000至12000元之间。

江苏移动：提供每月100元/1Mbps的企业专线服务。

硬件投资与折旧

Uto DePIN网络网络：可能采用家用或小型办公设备，硬件投资和折旧成本低。

IDC机房：使用专用服务器和网络设备，成本高。

运维成本

家庭或小型办公环境：运维成本低，可利用现有空间。

IDC机房：需要专业团队和设施，成本高。

网络稳定性与冗余

Uto DePIN网络网络：分布式节点设计，降低单点故障风险。

IDC机房：提供高级别网络稳定性和冗余。

扩展性与灵活性

Uto DePIN网络网络：节点可灵活部署，便于扩展和维护。

IDC机房：扩展受限于空间和基础设施。

环境影响与能源效率

Uto DePIN网络网络：鼓励环境友好和节能技术，能源效率高。

IDC机房：面临高能源消耗和环境影响。

合规性与政策风险

Uto DePIN网络网络：设计考虑合规性，减少政策变动风险。

IDC机房：可能面临政策风险。

市场策略与用户基础

Uto DePIN网络网络：全球化市场策略，多语言支持，服务全球用户。

IDC机房：可能服务于特定区域或行业。

成本效益：相比IDC，Uto DePIN网络网络在宽带成本上具有显著优势。

结论

Uto DePIN网络网络在多个方面展现出其去中心化模式的经济效益，特别是在电费和宽带费用这两个关键成本因素上，具有明显优势。通过采用单线多拨号技术，Uto DePIN网络网络能够进一步降低成本，提高资源利用效率。

第十章：跨链桥代币与多币开采模型

1 跨链桥代币介绍

跨链桥代币是实现不同区块链之间资产转移和通信的数字资产。它们允许用户在不同的区块链网络之间无缝移动其加密货币和其他代币化资产，从而提高了资产的流动性和互操作性。

功能与优势：跨链桥代币的主要功能是连接不同的区块链网络，提供资产转移的便利性。它们的优势包括提高资本效率、降低交易成本、增强网络间的协作潜力。

技术实现：跨链桥通常通过锁定原始链上的资产，并在目标链上发行相应数量的代表代币来实现。这些代币与原始资产价值挂钩，确保了跨链转移的安全性和准确性。

安全性考量：跨链桥的安全性是其设计中的一个关键方面。它们需要采用先进的加密技术，以及对潜在攻击的防御机制，确保用户资产的安全。

2 多币开采模型流程

多币开采模型是一种允许用户利用其计算资源挖掘多种加密货币的系统。这种模型为用户提供了多样化的投资机会，并允许他们根据自己的偏好和市场条件选择挖掘不同的货币。

用户选择：用户可以根据自己的策略和市场分析选择要挖掘的货币种类。

3 收益分配机制

收益分配机制是多币开采模型中的核心组成部分，确保用户根据其贡献获得公平的回报。收益分配 - 做市储备金：在开采过程开始前，从用户获得的收益中扣除5%，这部分资金将转入做市储备金中。

收益分配 - 公共储备金：同样地，从用户收益中扣除另外5%，转入公共储备金中，用于支持平台的稳定运行和发展。

收益分配 - 映射储备金：再从用户的收益中扣除5%，这部分资金将转入映射储备金中，用于代币映射和其他相关服务个人收益：在完成上述收益分配后，剩余的收益将直接用来购买用户所选择的代币，并发放至用户的账户中。

通过这些机制，Uto DePIN网络网络旨在为用户提供一个安全、高效、透明的跨链资产转移和多币种开采的环境，同时确保用户能够在去中心化的世界中获得稳定的收益和资产增值。

第十一章：L1守护验证解析节点(服务器节点端)

L1节点的配置

处理器：

核心数量：至少16个虚拟核心（vCPUs），以保证高效的多任务处理和强大的计算能力。

内存：

容量：至少16GB RAM，确保充足的内存资源，以满足复杂的网络操作和数据存储需求。

存储系统配置：

主存储选项：

RAID配置：用户可以选择使用至少5个1TB的机械硬盘（HDD）组建成RAID 5阵列，以实现数据的镜像和容错功能。RAID 5可以提供数据保护，减少因硬盘故障导致的系统扣罚风险。

独立硬盘：用户也可以选择不组建RAID，而是使用单个大容量硬盘。这种方式虽然配置简单，但缺乏容错能力，硬盘损坏可能会导致数据丢失和系统扣罚。

存储空间起步：无论用户选择哪种配置方式，机械硬盘的储存空间至少应为10TB起步，以满足基本的数据存储需求。

加速盘：建议使用至少1TB的固态硬盘（SSD）作为加速盘，以提升数据访问速度和系统响应性能。

网络要求：

专线宽带：提供20～200 Mbps的对等宽带，确保数据传输的高效性。

IP地址：配置固定公网IP地址（IDC），以保障网络连接的稳定性和可靠性。

汇聚网络配置：

总带宽：超过500Mbps。

单条线路：不低于100Mbps。

支持协议：动态IPv4和IPv6，以适应不同的网络环境和需求。

以上配置确保L1节点能够高效、稳定地处理大量数据和网络操作。

1 去中心化身份验证（DID）实现

去中心化身份验证（DID）是一种基于区块链技术的新型身份管理系统，它提供了一种安全、可靠且用户友好的身份验证解决方案。

唯一身份标识：每个用户在加入Uto DePIN网络网络时，将生成一个独一无二的DID，该标识符基于加密算法，确保了其在全球范围内的唯一性和安全性。

分布式存储：用户的身份数据不是存储在中心化的数据库中，而是分布式存储在区块链网络的多个节点上，增强了数据的抗攻击能力和持久性。

加密签名：用户可以利用非对称加密技术对自己的身份信息进行数字签名，确保了信息的真实性和完整性，防止了信息的篡改。

智能合约自动化：通过智能合约，身份验证过程可以自动化执行，减少了人工参与，提高了效率并降低了错误率。

细粒度权限控制：用户可以精确控制自己的身份信息，选择哪些数据可以被第三方访问，以及在什么条件下可以被访问，增强了用户对自己数据的控制权。

跨平台互操作性：遵循行业标准的DID规范，Uto DePIN网络网络支持与其他区块链系统和平台的互操作，实现身份信息的无缝对接。

隐私保护：系统设计注重用户隐私，在身份验证过程中，用户的敏感信息得到充分保护，不被未授权的第三方获取。

身份恢复机制：即使在私钥丢失或损坏的情况下，用户也能通过预设的恢复机制找回或重置自己的身份，保障账户安全。

安全审计与更新：定期对身份验证系统进行安全审计，及时发现并修复潜在的安全漏洞，确保系统的持续更新与优化。

2 雪崩HBBFT共识机制运行原理

雪崩HBBFT共识机制（Avalanche-Honey Badger BFT, A-HBBFT）是Uto DePIN网络网络采用的一种创新的共识算法，它结合了雪崩共识的高效概率最终性和HBBFT的强鲁棒性。

雪崩共识初始阶段：交易或区块被提出后，网络中的节点开始进行验证，每个节点随机选择少量其他节点进行通信，达成初步共识。

概率最终性：随着时间的推移，网络中对交易或区块的确认迅速增加，形成类似雪崩的效应，快速达到高概率的最终性。

HBBFT引入：在雪崩共识中获得足够支持的交易或区块，将切换到HBBFT协议，进一步确保拜占庭容错。

拜占庭容错：HBBFT作为一种异步BFT协议，能够在存在恶意行为的情况下保证系统的一致性和活性。

无Leader设计：HBBFT不依赖单一领导者节点，而是通过分布式的方式让每个节点参与共识过程，提高系统的抗攻击能力。

纠删码技术：利用纠删码技术分散交易数据，减轻单个节点的带宽压力，同时保持数据的一致性和完整性。

阈值签名和随机性：通过阈值签名和Common Coin解决节点间的一致性问题，确保即使在存在恶意节点的情况下也能达成共识。

结合优势：Uto DePIN网络结合了雪崩共识和HBBFT的优势，实现了快速又安全的共识机制。

网络可扩展性：该共识机制支持网络的动态调整，适应不断变化的网络环境。

安全性和去中心化：结合雪崩共识和HBBFT，Uto DePIN网络旨在提供一个既安全又去中心化的平台，允许广泛的应用场景和用户参与。

通过实现去中心化身份验证和采用雪崩HBBFT共识机制，Uto DePIN网络网络为用户提供了一个安全、高效、透明的去中心化平台，为区块链技术的应用和发展提供了坚实的基础。

3功能名称：双币质押与流动性激励协议（Dual-Staking and Liquidity Incentive Protocol, DSLIP）

DSLIP 是一个综合性的质押和流动性激励协议，旨在增强网络的安全性、公平性和灵活性，同时为用户提供即时激励和治理参与的机会。以下是对DSLIP各部分的重新整理和定义：

双币质押机制（Dual-Staking Mechanism）

用户需按照1:100比例质押Uto2代币和贡献值（RCV）以启动和维护网络验证节点。

验证节点奖励（Validator Node Rewards）

成功运行验证节点的用户将根据节点性能和网络政策获得区块奖励。

流动性提供者分红（Liquidity Provider Dividends）

用户通过质押代币至流动性池（LP池），根据LP份额及池中流动性、交易量和费率获得分红。

4流动性赎回机制排队自动赎回：

用户提交赎回请求后，系统会根据请求的顺序将赎回操作加入到一个队列中。这种机制确保所有用户的赎回请求都按照先来先服务的原则得到处理。

赎回用户添加的RCV和Uto2份额：

当用户发起赎回请求时，系统将只允许用户赎回他们最初添加到流动池中的代币和相应的份额。这意味着用户不能赎回其他用户添加的代币或份额。

RCV1和Uto2的按比例份额：

用户赎回的RCV和Uto2份额将按照他们最初添加流动性时的比例进行计算。例如，如果用户添加了50%的流动性，那么在赎回时，他们将获得流动池中相应50%的代币和黄金份额。

剩余RCV1或Uto2的处理：

如果在用户赎回后流动池中仍有剩余的代币或黄金，这些剩余的资产将按照当前流动池中所有剩余份额的比例，自动分配（或转移到）到其他流动池中。这有助于保持流动性池的平衡和效率。

流动性提供者的风险和收益：

流动性提供者在提供流动性时，需要考虑到可能的市场波动和价格变动。虽然流动性提供可以带来交易费的收益，但也存在资产价值波动的风险。

赎回机制的优化：

为了提高赎回效率和用户体验，平台可能会不断优化赎回机制，比如通过改进算法来减少赎回时的滑点，或者提供更灵活的赎回选项。

智能合约的安全性：

流动性赎回机制通常由智能合约实现，因此智能合约的安全性至关重要。平台需要确保智能合约经过严格的测试和审计，以防止潜在的安全漏洞。

5永久代币发行（Perpetual Token Issuance）

持续运行验证节点的用户将获得永久代币的生成资格，其质押的RCV1将被销毁。

奖励公平性（Rewards Fairness）

奖励分配根据用户质押的Uto2和RCV1比例动态调整，确保奖励公平。

网络安全性增强（Network Security Enhancement）

质押机制提高违规成本，防范恶意行为，增强网络安全。

治理参与（Governance Participation）

用户质押所获贡献值可用于参与网络治理，如投票。

透明化操作（Transparency in Operations）

所有奖励分配和质押流程完全透明，增强系统可信度。

实时激励（Real-time Incentives）

用户获得的奖励实时到账，提升激励时效性。

灵活质押策略（Flexible Staking Strategies）

用户可根据个人资源和市场情况选择不同的质押额度和周期。

节点持续性与RCV1保值（Node Sustainability and RCV1 Preservation）

用户选择不提取奖励时，可以持续作为节点运行，其RCV1不会自动燃烧，除非用于生成永久Uto币。

区块奖励速率（Block Reward Rate）

网络设定每十秒产生一个区块，每个区块奖励50枚RCV1，根据质押比例分配给验证节点。

通过DSLIP，Uto DePIN网络网络不仅提供了一个公平和透明的激励机制，还赋予了用户更多的自主权和参与网络治理的机会，同时确保了网络的安全性和稳定性。

5 去中心化智能合约节点服务（Decentralized Smart Contract Node Service, DSCNS）

结语. 智能合约动态节点绑定（Smart Contract Dynamic Node Binding）：

- 用户可以通过一个固定的智能合约地址访问Dapp，即使后端节点的IP地址发生变化也不会影响访问。

- 该功能通过智能合约自动更新与合约地址关联的IP地址，确保用户始终能够连接到正确的服务节点。

- 智能合约动态节点绑定提高了Dapp的可用性和稳定性，同时减少了对中心化DNS服务的依赖。

去中心化应用访问协议（Decentralized Application Access Protocol, DAAP）：

- DAAP允许用户直接通过区块链上的智能合约地址访问Dapp，无需传统的域名服务。

- 该协议通过区块链网络提供一种去中心化的方法来解析和路由用户请求到正确的应用服务。

- DAAP增强了用户访问Dapp的安全性和抗审查性，因为访问信息不再集中存储在单一的服务器上。

3. 区块链IP托管服务（Blockchain IP Hosting Service, BIHS）：

- BIHS将IP地址托管在区块链上，通过智能合约管理动态IP地址的分配和更新。

- 该服务确保Dapp后端的高可用性，即使在IP地址频繁变动的环境中也能保持稳定访问。

- 区块链IP托管服务提供了一种透明和不可篡改的方式来管理Dapp的网络位置信息。

智能合约IP同步器（Smart Contract IP Synchronizer）：

- 智能合约IP同步器能够实时监测和同步智能合约关联的动态IP地址，保持用户访问的连续性。

- 该同步器作为Dapp的一部分，确保用户请求总是被导向最新的服务节点。

- 通过智能合约IP同步器，Dapp开发者可以减少维护成本，同时提升用户体验。

动态后端智能合约托管（Dynamic Backend Smart Contract Hosting, DBSCH）：

- DBSCH为Dapp提供一种托管解决方案，它结合了智能合约的稳定性和动态IP的灵活性。

- 该功能允许Dapp在没有中心化后台服务的情况下运行，由智能合约自动管理后端功能。

- 动态后端智能合约托管提供了一种去中心化的运营模式，降低了Dapp的运营风险和成本。

6 去中心化链游节点托管与自动管理（Decentralized Blockchain Game Node Hosting and AUto2mated Management, DBGNHAM）

### 运行原理

智能合约地址访问与交互：

- 每个链游通过一个独特的智能合约地址进行标识，用户可以直接通过这个地址与游戏进行交互。

- 智能合约地址作为游戏的唯一入口，提供了一种去中心化的访问方式，确保了游戏的可访问性和抗审查性。

自动化后台管理：

- 项目方将游戏的后台管理系统部署在去中心化的节点上，通过智能合约自动执行游戏管理和维护任务。

- 这种自动化管理减少了人为干预，提高了游戏运营的效率和稳定性。

. 黑洞地址权限转移机制：

- 黑洞地址是一种特殊的机制，用于存放不可逆转移的权限或资金。

- 项目方可以将关键的管理权限设置为在特定条件下自动转入黑洞地址，例如未能按时支付节点费用，从而确保游戏的公正性和透明度。

智能合约托管运行：

- 一旦后台管理权限被转入黑洞，智能合约将接管游戏的运行，保证游戏继续按照预设规则公平执行。

- 智能合约托管运行确保了游戏的持续性和不可篡改性，即使在项目方无法履行职责的情况下。

收益分配与分成机制：

- 游戏收益通过智能合约自动分配给所有相关方，包括开发者、节点运营者和玩家。

- 分成规则在游戏开始前通过智能合约设定，并在游戏运行期间自动执行，确保了收益分配的公平性和透明性。

### 优化措施

A. 用户界面与体验：

- 设计简洁直观的用户界面，提供流畅的用户体验，降低用户的学习曲线，增加用户粘性。

B. 智能合约安全审计：

- 定期对智能合约进行第三方安全审计，确保代码的安全性和可靠性，防止潜在的安全漏洞。

C. 节点性能监控与优化：

- 实施实时监控系统，对节点的性能进行持续监控，及时发现并解决性能瓶颈，确保游戏的流畅运行。

D. 透明的费用结构与支付机制：

- 明确节点费用的计算方式和支付时间表，提供透明的费用信息，帮助项目方有效管理成本。

E. 社区治理与参与：

- 建立社区治理机制，允许社区成员参与游戏的决策过程，提高项目的透明度和用户的信任度。

通过上述功能和优化措施，DBGNHAM为去中心化链游提供了一个安全、高效、透明的托管和管理解决方案，有助于增强用户信任，提升游戏的可持续性和市场竞争力。

7.L1节点 - 智能数据处理与调度中心

功能名称：

L1节点智能数据处理与调度系统（L1 Intelligent Data Processing and Scheduling System, L1IDPSS）

主要职责：

1. 全局监控：持续监控网络状态，包括节点性能、网络流量和系统负载。

2. 资源管理：动态分配计算和存储资源，以优化网络性能和响应速度。

3. 智能任务调度：根据L2节点的负载、地理位置和任务特性，智能选择最合适的节点执行任务。

4. 安全合规性检查：在任务执行前，对用户请求进行安全审查，确保符合法律法规和网络策略。

5. 数据同步管理：确保跨节点的数据同步，保障数据的一致性和完整性。

6. 性能优化：通过收集用户反馈和监控数据，不断调整和优化系统性能。

协作流程：

1. 用户请求：用户通过客户端发起对数据的请求。

2. 请求接收与解析：L1节点接收请求并进行解析，确定请求类型和所需数据。

3. 任务调度：L1节点分析请求内容，根据L2节点的状态和特性，智能地分配任务。

4. 数据检索与分发指令：L1节点向选定的L2节点发送数据检索和分发指令。

5. 数据传输监控：L1节点监控数据从L2节点到用户的传输过程，确保数据准确送达。

6. 用户接收与反馈：用户接收数据后，通过客户端提供反馈，如加载时间、数据完整性等。

7. 系统优化：L1节点利用用户反馈和监控分析结果，调整调度算法和资源分配策略，以提高系统效率和响应速度。

第十二章、L2边缘计算节点(服务器节点端)

L2节点 - 数据存储与分发节点

功能名称：

L2节点数据存储与分发系统（L2 Node Data Storage and Distribution System, L2NDSDS）

主要职责：

1. 数据存储：存储CDN内容、P2P CDN种子和云盘数据，为快速分发做好准备。

2. 快速响应：迅速响应L1节点的调度指令，及时检索和分发数据。

3. 地理位置优势：利用地理位置靠近用户的优势，提供低延迟的数据访问服务。

4. 智能缓存策略：根据访问模式和流行度，实施智能缓存策略，提高热门内容的访问速度。

5. 健康监测：监控节点的健康状况，确保数据分发的稳定性和可靠性。

6. 任务执行反馈：将任务执行结果和状态反馈给L1节点，以便进行进一步的调度决策。

优势与特点：

高效性：L1节点的智能调度与L2节点的快速分发相结合，显著提高了数据处理和分发的效率。

低延迟：通过L2节点的地理位置优势，减少了数据传输的时间，提供接近用户的服务，从而降低延迟。

高可用性：L1节点具备故障恢复机制，L2节点实施健康监测，共同确保服务的稳定性和可用性。

安全性：L1节点在任务调度前进行安全合规性检查，确保数据传输的安全性，防止数据泄露或被未授权访问。

灵活性：系统支持多种数据类型和分发模式，能够适应不同业务场景和用户需求，具有很高的灵活性和可扩展性。

通过这种分层职责的智能设计，Uto DePIN网络能够实现快速、安全、高效的数据处理和分发，为用户提供优质的网络服务体验。

1.IPV4和IPV6的双协议支持：

istoreos系统具备同时处理IPV4和IPV6多线的能力，确保了网络数据的顺畅传输和高度兼容性。这种双协议支持机制极大地提升了网络的适应性，为未来的网络升级和扩展提供了坚实的基础。

2.DePIN业务的自动加速技术：

DePIN业务利用先进的自动加速接入技术，特别针对每日晚间的网络高峰期进行优化，显著提升了网络速度。这一策略让用户在高峰时段也能享受到流畅、稳定的网络体验，满足了用户对于高速网络的需求。

3.智能化线路断开与动态调整：

在非高峰时段，DePIN业务允许用户根据运营商的风控管理需求，选择性地断开特定线路。通过智能化的线路管理，系统能够自动将流量切换至其他运营商网络，如移动或联通，有效平衡网络负载，提升网络性能。这种灵活的线路管理方式确保了非高峰时段的网络服务同样高效、稳定。

4.严格的上游方运营商管理：

在设计网络方案时，需特别注意上游方主要通过IPv4进行运营商识别。因此，应避免添加其他运营商的IPv4地址，以免干扰正常的通信流程。这一管理策略主要针对偏向IPv6的业务，对于相同运营商的业务，则可以同时配置IPv6和IPv4地址。

5.针对不同业务需求的方案选择

对于要求较高的业务，如不定时的测压操作，建议采取其他更为合适的网络方案。DePIN业务的设计方案旨在满足不同场景下用户的多样化需求，通过灵活的线路管理和优化策略，实现不同时间段和不同运营商之间的最佳网络性能。

6.综合考量的网络设计方案

DePIN业务的混跑体系设计综合考虑了时间段内的网络需求变化及不同运营商的技术特点，通过精心的线路管理和技术优化，旨在为用户提供高效、稳定和快速的网络服务。这一设计方案体现了对用户体验的高度重视，确保了在各种网络环境下都能提供满意的服务质量。

为了确保网络的高效运行和满足不同用户的需求，对每条IPV4和IPV6线路进行精确的速率设置和优化是至关重要的。以下是对这句话进行优化的建议：

7.精确配置带宽限制：

- 利用先进的网络管理工具和技术，对每条IPV4和IPV6线路的上行和下行速率进行精确配置，确保带宽资源得到合理分配和有效利用。

动态调整带宽分配：

- 根据网络流量的实时变化和用户的不同需求，动态调整带宽分配策略，以适应不同的网络负载情况，保证关键业务的流畅运行。

实施智能流量管理：

- 通过智能流量管理解决方案，自动识别和优先处理关键业务流量，同时对非关键业务流量进行适当的限速，以确保网络资源的最优利用。

采用先进的路由协议：

- 使用支持IPV4和IPV6的先进路由协议，如BGP（边界网关协议），以实现更高效的路由选择和流量管理，从而提高网络的整体性能。

利用负载均衡技术：

- 在网络中部署负载均衡技术，将流量均匀分配到多条线路上，避免单一线路的过载，确保网络的稳定性和可靠性。

定期进行网络监控和分析：

- 定期对网络进行监控和分析，及时发现潜在的瓶颈和问题，通过调整速率设置和优化网络配置，不断提升网络性能。

提供用户自定义设置：

- 为用户提供自定义设置选项，允许他们根据自己的需求调整IPV4和IPV6线路的速率，实现个性化的网络体验。

通过上述优化措施，可以确保每条IPV4和IPV6线路的速率得到有效管理和优化，从而提供更加稳定、高效的网络服务，满足用户的多样化需求。

PPPoE拨号穿透是一种网络技术，它允许网络设备（如路由器、交换机等）下的终端设备通过拨号连接直接获取公网IP地址，而不是通过上层网络设备进行NAT转换。这种技术在一些特定场景下非常有用，比如小区宽带接入、企业网络、学校宿舍等，可以为用户提供更加灵活和直接的互联网接入方式。

### 支持WiFi下面的设备重新拨号

在家庭或小型办公环境中，通常使用无线路由器提供WiFi接入点。PPPoE拨号穿透功能允许连接到该WiFi的设备（如手机、平板、笔记本电脑等）通过各自的PPPoE客户端软件重新拨号，从而直接获取一个独立的公网IP地址。这样做的好处是每个设备都可以独立进行网络活动，例如在线游戏、视频会议等，而不会受其他设备网络行为的影响。

### 支持路由器下面的设备

在更复杂的网络结构中，如企业或大型住宅区，路由器下可能连接有多个设备或子网络。PPPoE拨号穿透功能同样适用于这些场景，使得连接到路由器LAN口的设备（如PC、服务器、网络存储设备等）能够通过各自的PPPoE客户端重新拨号上网。这样，每个设备都可以拥有独立的公网IP地址，便于进行需要公网IP的特定应用和服务。

### 交换机下面的设备重新拨号

交换机通常用于扩展网络的接入能力，通过交换机端口连接的设备也可以利用PPPoE拨号穿透功能。无论是直接连接到交换机的终端设备，还是通过交换机下级交换机或集线器连接的设备，都可以实现PPPoE拨号上网。这种方式为网络中的每个终端提供了更多的灵活性和控制能力。

### 支持穿透端口汇聚

端口汇聚（也称为端口绑定或链路聚合）是一种将多个网络端口捆绑在一起，以提高带宽和可靠性的技术。PPPoE拨号穿透支持穿透端口汇聚，意味着即使网络中的设备通过汇聚端口连接到上层设备，它们也能够独立进行PPPoE拨号，获取公网IP地址。这对于需要高带宽和高可靠性的应用场景（如服务器集群、视频监控系统等）非常有用。

总结来说，PPPoE拨号穿透技术提供了一种灵活的网络接入方式，适用于各种规模和复杂度的网络环境。它允许网络中的设备独立进行拨号上网，获取公网IP地址，从而满足不同的网络需求和应用场景。

支持路由器拨号成功的宽带直接分配给连接的设备，使每个设备都能获得类似单独电脑拨号时获得的公网IP地址，而不是仅限于内网地址。这种技术可以实现多个设备共享同一宽带连接，同时保持各自的独立性和直接访问互联网的能力。以下是对这一概念的优化描述：

宽带共享与独立IP分配：通过路由器拨号成功获取的宽带连接，可以被配置为直接分配给连接到该路由器的每一个设备。这样，每个设备都能获得一个独立的公网IP地址，类似于它们各自单独进行拨号上网时所获得的地址。

优化网络结构：这种分配方式优化了传统的网络结构，允许多个设备共享一个宽带连接，同时保持各自的网络独立性。这不仅提高了网络的灵活性，还为用户提供了更多的控制选项。

3.提升网络性能

：通过为每个设备分配独立的公网IP地址，可以减少内网地址转换（NAT）过程中可能出现的性能损失。这有助于提升网络通信的速度和稳定性。

4.增强网络安全性：

每个设备拥有独立的公网IP地址，可以更好地进行安全隔离和防护。这有助于提高整个网络的安全性，防止潜在的网络攻击和威胁。

4.简化网络管理：

用户可以通过简单的配置，实现宽带的共享和独立IP的分配。这简化了网络管理过程，使得用户能够更加方便地控制家庭或小型办公室网络。

5.适应多样化的网络需求：

无论是家庭用户还是小型企业，这种宽带分配方式都能满足他们对于网络连接的不同需求。用户可以根据自己的实际情况，灵活地配置网络，实现最佳的网络体验。

通过上述优化描述，我们可以清晰地理解支持路由器拨号成功后直接为连接的设备分配独立公网IP地址的优势和实现方式。这种技术的应用，为用户提供了更加灵活、高效和安全的网络使用体验。

6.混合模式支持：

基于物理网卡的混合模式：

这种模式允许系统同时利用多个物理网卡进行网络数据传输。通过这种方式，可以有效提高网络带宽的利用率，确保在繁忙的网络环境中仍能保持高效的传输速度。这种设计特别适用于需要高带宽、低延迟的网络应用场景。

7.基于VLAN的混合模式：

系统支持虚拟局域网(VLAN)，使得网络数据可以按照不同的VLAN进行划分和传输。这种模式为网络管理员提供了更大的灵活性，可以根据不同的业务需求，将网络流量进行分类和隔离，提高网络的安全性和性能。VLAN的引入使得网络管理更加精细化，可以根据不同的业务需求进行流量控制和优先级调度。

8.地理感知流量智能管理（Geo-aware Traffic Intelligence Management, GTIM）

省内流量优化：GTIM系统将自动检测用户的地理位置，确保省内用户的数据流量优先通过最近的服务节点进行传输，从而显著提升访问速度和网络响应时间。

省外流量控制：对于来自省外的流量，GTIM将根据既定的流量管理策略进行智能拦截，有效管理跨区域数据流动，保障省内网络资源的合理分配和高效利用。

3. 动态流量调度：GTIM支持动态调整流量管理策略，网络管理员可以根据实时网络状况和业务需求，灵活制定和调整流量调度规则，以适应不断变化的网络环境。

用户透明操作：GTIM的设计原则是用户操作的完全透明性，用户在使用网络服务时不会感受到背后的流量管理操作，保证了用户体验的连贯性和一致性。

策略灵活配置：提供用户友好的界面，使网络管理员能够轻松配置和管理流量调度策略，实现对网络流量的精确控制。

网络安全强化：通过智能拦截省外流量，GTIM有助于提高网络的整体安全性，防止潜在的网络攻击和滥用行为，确保网络环境的稳定和可靠。

资源高效分配：GTIM通过智能化的流量管理，优化网络资源分配，降低运营成本，提升网络服务提供商的市场竞争力。

适应政策变化：GTIM能够快速适应不同地区的网络管理政策和法规要求，帮助网络服务提供商遵守当地法律法规，同时提供高质量的网络服务。

通过引入GTIM功能，Uto DePIN网络网络将能够展示其在网络流量管理领域的先进性和创新能力，同时为用户提供更加安全、高效的网络体验。

8.智能宽带流量管理与自动调节系统（Intelligent Broadband Traffic Management and AUto2-Adjustment System, IBTMAS）

流量监测与自定义阈值：

- 系统实时监控每条宽带的流量使用情况。

- 用户可以为每条宽带自定义设置流量阈值，包括每日上行使用量上限。

定时限速与自动恢复：

- 用户可以设定特定时间段内的限速规则，系统将在规定时间内自动调整宽带速率。

- 限速时间段结束后，系统将自动恢复宽带至正常速率。

流量超标自动断线：

- 当宽带流量超过用户设定的每日上行使用量上限时，系统将自动切断连接。

- 断线事件将被记录，供管理员审查和分析。

备用账号自动切换：

- 主宽带断线后，系统将自动切换到用户预设的备用账号。

- 备用账号具有独立流量套餐，确保服务不中断。

智能流量分配与优化：

- 系统根据实时需求和各宽带的剩余流量动态分配流量。

- 智能分配旨在减少断线事件，优化用户体验。

用户通知与管理中心：

- 系统在执行关键操作时，如断线或速率调整，将通知管理员和相关用户。

- 管理员可通过管理界面查看流量详情、断线记录，并手动调整设置。

策略更新与系统学习：

- 系统根据历史数据和使用模式不断优化流量管理策略。

- 管理员可定期更新流量管理策略，以适应变化的需求。

通过IBTMAS，用户和管理员能够精确控制宽带流量使用，确保网络资源得到合理分配和有效利用，同时保障关键业务的连续性和网络服务的稳定性。此系统特别适合需要精细流量控制和高可用性要求的网络环境。

9.OIRANS（运营商识别与地区适应性网络服务）

网络服务与运营商识别章节补充：

运营商识别技术：详细阐述系统如何利用IPv4地址特征进行运营商识别，包括但不限于地址解析、数据匹配和识别算法。同时，评估并展示这一过程的准确性和效率，以及如何通过机器学习等技术不断优化识别过程。

IPv4与IPv6应用策略：深入讨论IPv4在PCDN业务中的核心作用，例如其广泛的部署和兼容性。同时，探讨IPv6在海外网络服务中的应用，如更高的地址空间和安全性，展示两种协议的互补性及其在不同场景下的优势。

VPN中转解决方案：描述VPN中转如何使海外用户接入国内三大运营商的网络，包括技术实现、用户认证和数据加密等。同时，强调这一过程的安全性和合规性，确保用户数据的安全和隐私保护。

技术优势与创新部分补充：

智能路由选择：突出系统如何根据用户的地理位置、网络条件和历史数据选择最优路由，以提升服务响应速度和稳定性。展示智能路由选择在不同网络环境下的适应性和优势。

VPN中转技术：介绍VPN中转技术如何为国内外用户提供稳定高效的PCDN业务支持，包括技术架构、数据传输优化和故障恢复机制。强调其在网络服务中的重要性和对用户体验的积极影响。

用户操作指南部分补充：

VPN配置步骤：提供详尽的VPN配置指南，包括软件选择、连接设置、安全配置和故障排除。确保用户能够轻松设置和使用VPN服务。

IPv4与IPv6地址运行PCDN业务：指导用户如何利用IPv4和IPv6地址运行PCDN业务，包括地址分配、网络配置和性能优化。确保用户能够充分利用两种协议的优势，提高业务效率。

新增功能与优化：

VPN协议转网卡功能：介绍这一新功能如何支持多开VPN连接，以及它对提升网络服务的潜在影响，如提高连接稳定性和数据传输效率。

全球通用性：阐述OIRANS如何通过支持国内三大运营商IPv4和海外运营商IPv6，实现网络服务的全球通用性，包括跨地域的网络优化和本地化服务。

虚拟币奖励：提出一个激励机制，鼓励用户贡献VPN资源，并以虚拟币作为奖励，增强社区参与度和网络扩展性。

VPN性能优化：描述至少单线1024KB/s的VPN性能标准，以及支持多线VPN聚合的技术优势，如提高数据吞吐量和降低延迟。

提出增加每24小时检测一遍是否有效VPN，否则自动删除的功能，以确保网络服务的稳定性和可靠性。

结尾建议：

持续优化：强调OIRANS将持续优化和升级，以适应不断变化的网络环境和用户需求，确保系统始终保持行业领先地位。

社区反馈：鼓励用户和社区成员提供反馈，以便不断改进系统性能和用户体验。

1. 宽带速率叠加测试（Broadband Rate Aggregation Test, BRAT）

功能描述：

宽带速率叠加测试功能允许用户输入宽带账号和密码，系统将自动进行多次拨号测试，以验证在连续成功拨号的情况下，宽带速率是否能够实现叠加。该功能旨在帮助用户了解其宽带账号在不同拨号次数下的速率表现，从而优化网络使用效率。

运行原理：

1. 用户输入宽带账号和密码，选择进行速率叠加测试。

2. 系统自动执行拨号操作，每次拨号成功后记录连接状态。

3. 在连续成功拨号的基础上，系统逐步增加拨号次数，并在每次增加后进行速率测试。

4. 系统记录每次拨号后的速率测试结果，并分析速率是否呈现叠加效果。

测试流程：

1. 初始拨号测试：用户输入账号密码后，系统首先进行一次拨号并测试速率。

2. 连续拨号增加：在第一次拨号成功后，系统自动增加拨号次数，例如从两次拨号增加到三次，依此类推。

3. 速率测试：每次增加拨号次数后，系统执行速率测试，并收集数据。

4. 数据记录与分析：系统记录每次测试的速率结果，并进行分析，判断速率是否存在叠加现象。

5. 最终结果呈现：测试完成后，系统向用户展示所有测试数据和分析结果。

注意事项：

系统应确保在拨号和速率测试过程中，用户的账号安全不受威胁。

速率测试应考虑网络环境的稳定性，避免因外部因素影响测试结果的准确性。

用户应确保其宽带账号允许多次拨号操作，以免违反服务提供商的使用条款。

用户界面：

提供简洁明了的用户界面，允许用户轻松输入宽带账号密码并启动测试。

展示测试进度和实时速率测试结果，使用户能够随时了解测试状态。

安全与合规性：

确保所有用户数据的传输和存储过程符合数据保护法规。

系统操作应遵守用户的宽带服务协议和相关法律法规。

结果应用：

用户可以根据测试结果优化其网络使用策略，例如在速率叠加效果明显时，采取多拨号策略以提高网络使用效率。

通过整合宽带速率叠加测试功能，Uto DePIN网络将为用户提供一个更加深入和全面的网络性能分析工具，帮助用户更好地理解和利用其宽带资源。

11、硬盘储存自由协议（合并大硬盘）-设备特点

•本设备具备自由插拔与自由卸载功能。在增加或减少硬盘时，储存空间将自动扩展或缩减，无需手动调整。

硬盘储存自由协议（合并大硬盘）-技术优势

•采用先进的热文件判断技术，能自动将频繁访问的热文件转移到一级内缓存中，优化存储效率。

•配备高达16GB的内存，确保读写操作的高速和效率，满足高负荷存储需求。

•在原有存储性能基础上进一步提升了读写加速能力，使用体验更加便捷高效。

•融合了三种不同类型硬盘：M.2 SSD、普通固态硬盘（SSD）与机械硬盘（HDD）。这种配置策略可提升存储容量与性能。(支持N多块)

•数据首先写入M.2 SSD，空间满时转存至SSD，再满则写入HDD。此策略将三块独立硬盘合为一个超大容量阵列。(支持N多块)

•每块硬盘都有单独的文件结构目录(需要特定的软件才能读取单块硬盘的数据)

•需注意，因硬盘读写速度与容量各异，这种配置可能导致性能下降。硬盘空间满时，写入速度可能减慢，尤其在HDD部分。

•若某块硬盘损坏，仅损坏硬盘上的数据会丢失，其他硬盘数据仍可保留。这种配置既提供数据冗余与可用性优点，也需关注硬盘故障与性能下降风险。

1. L1验证节点、L2边缘计算节点与iStoreOS集成优化计划

1.L1验证节点与iStoreOS集成优化计划

功能名称： L1验证节点iStoreOS集成优化

运行原理：

1. 节点资格预审： 集成iStoreOS的用户界面，简化用户验证流程，确保用户满足最低质押要求。

2. 智能合约锁定： 利用iStoreOS的安全性特性，实现智能合约与用户的节点交互，保障代币在质押期间的安全锁定。

3. 节点身份注册与管理： 通过iStoreOS的网络管理工具，实现节点身份的快速注册和统一管理。

4. 共识机制参与： 集成iStoreOS的网络监控功能，优化节点参与雪崩HBBFT等共识机制的性能。

5. 奖励分配与监控： 利用iStoreOS的实时数据同步功能，实现奖励的自动分配和用户质押状态的实时监控。

6. 风险提示与教育： 在iStoreOS的用户界面中加入风险提示和教育模块，提高用户对质押风险的认识。

7. 技术支持与反馈： 通过iStoreOS的社区反馈机制，提供技术支持，收集用户反馈以优化节点功能。

2.L2边缘计算节点与iStoreOS集成优化计划

功能名称： L2边缘计算节点iStoreOS集成优化

运行原理：

1. 数据存储与分发优化： 利用iStoreOS的存储管理功能，提升L2节点的数据存储和分发效率。

2. 智能缓存策略： 结合iStoreOS的缓存管理工具，为L2节点配置智能缓存策略，优化内容分发。

3. 节点健康监测： 通过iStoreOS的硬件监控功能，实时监测L2节点的健康状况，确保稳定运行。

4. 带宽管理与优化： 使用iStoreOS的带宽控制工具，为L2节点实施带宽限制配置，合理分配网络资源。

5. 任务执行与反馈： 集成iStoreOS的任务调度系统，优化L2节点的任务执行流程，并实时反馈执行状态。

6. 安全性措施增强： 利用iStoreOS的安全特性，加强L2节点的数据加密和访问控制，保障数据安全。

7. 用户自定义与监控： 提供iStoreOS的用户自定义设置，允许用户根据需求调整L2节点配置，并监控节点间的通信状态。

综合优化措施

1. UI/UX优化： 针对iStoreOS用户界面进行优化，提供更加直观和友好的用户体验。

2. 性能监控： 集成性能监控工具，实时跟踪L1和L2节点的运行状态和性能指标。

3. 自动化工具集成： 在iStoreOS中集成自动化工具，简化节点的配置和管理流程。

4. 安全更新与维护： 实现安全更新的自动化，确保节点软件的及时更新和系统安全。

5. 社区与支持： 建立社区支持平台，提供用户交流和问题解决的空间，增强用户参与度。

通过这些优化措施，可以提高L1验证节点和L2边缘计算节点在iStoreOS上的集成度和性能，为用户提供更加稳定、安全和高效的服务。

第十四章、L2 手机(电脑)边缘计算节点

L2手机(电脑)边缘计算节点增强功能（L2 Smartphone Edge Computing Node Enhancement, LS-ECNE）

功能概述

L2手机(电脑)边缘计算节点增强功能旨在为用户提供一个高效、智能、安全的手机端边缘计算解决方案，同时为Uto DePIN网络网络贡献额外的计算能力和网络覆盖。

1. 安全性保障

采用端到端加密和安全认证机制，确保用户数据和节点通信的安全性，防止未授权访问和数据泄露。

2. 智能调度算法

结合设备的使用模式和性能状态，智能调度计算任务，以最大化边缘计算节点的工作效率，同时不影响用户正常使用。

3. 能耗优化

智能监控设备的电量和性能需求，优化任务执行时间，减少不必要的能耗，延长设备续航时间。

4. 设备健康监测

实时监测设备的CPU、内存和存储使用情况，避免过热和过度损耗，确保设备健康运行。

5. 保活机制

利用操作系统后台运行策略，确保应用即使在屏幕关闭或用户切换到其他应用后，仍能保持节点服务的活跃状态。

6. 自动启动权限

获取系统启动时自动运行的权限，确保设备启动时边缘计算节点服务能够自动初始化，快速响应网络请求。

7. 通知访问权限

请求用户授予访问通知的权限，使节点能够接收实时通知，提升服务响应速度和效率。

8. 无障碍模式

启用无障碍服务权限，允许节点模拟用户交互操作，进行自动化任务处理，提高边缘计算的自动化水平。

9. 尝试请求root权限

在用户同意的基础上，尝试获取设备的root权限，实现更深层次的系统优化和性能提升。

10. 用户界面与交互

提供简洁明了的用户界面，允许用户管理节点状态，查看贡献和收益，并提供帮助和指导。

11. 前台进程与服务

通过启动透明Activity或使用前台服务（startForeground）并显示通知，提高服务的优先级，避免被系统杀死。

12. 进程相互唤醒

设计应用相互唤醒机制，确保至少一个应用始终运行，提高保活能力。

13. JobScheduler

使用JobScheduler安排任务，即使应用被杀死，也能在合适时机重新启动应用。

14. Native层保活

通过Native层代码与系统服务交互，快速拉起进程，避免GC带来的延迟。

15. 双进程守护

设计两个进程相互守护，如果一个进程被杀，另一个可以迅速将其重新拉起。

16. 系统白名单

与系统厂商合作，将应用加入系统内存清理的白名单，提高应用的保活能力。

17. 用户设置引导

引导用户在手机设置中将应用加入白名单、设置自启动等，减少被系统杀死的可能性。

18. 账户同步拉活

利用系统账户同步功能，定期同步数据，拉活应用。

19. 广播拉活

监听系统广播，在特定事件发生时拉活应用，注意Android 7.0以后对广播的限制。

20. Service机制(Sticky)拉活

将Service设置为START\_STICKY，系统在Service被杀后会尝试重新创建Service。

21.EdgeGuard Secure Exit - 结合了边缘计算(Edge)的安全性和退出时的保护。

1. 密码设置： 用户首次使用 EdgeGuard Secure Exit 功能时，需要设置一个密码或 PIN 码，用于后续的关闭验证。

2. 节点运行监控： 手机边缘计算节点在后台持续运行，执行分配的计算任务或监控网络状态。

3. 关闭请求拦截： 当用户尝试关闭应用或系统尝试结束应用进程时，EdgeGuard Secure Exit 功能会拦截这一请求。

4. 密码验证界面： 拦截关闭请求后，系统会弹出一个密码验证界面，要求用户输入之前设置的密码。

5. 密码校验： 输入的密码会与存储在安全区域的密码进行比对。只有密码正确，才会执行关闭操作。

6. 安全退出： 如果密码验证成功，应用将正常关闭，释放所有资源并退出。

7. 自动重启机制： 如果用户选择不输入密码或密码错误，应用不会被关闭。EdgeGuard Secure Exit 将触发自动重启机制，确保节点服务继续运行。

8. 安全存储： 密码或 PIN 码通过加密方式安全存储在设备上，防止未授权访问。

9. 用户界面： 提供用户界面，允许用户在需要时修改密码或关闭 EdgeGuard Secure Exit 功能。

10. 透明度和用户教育： 在应用中提供清晰的说明，告知用户 EdgeGuard Secure Exit 功能的工作原理和使用方法。

22.“自适应边缘计算资源配置系统”（Adaptive Edge Computing Resource Configuration System, AECRCS）

1. 自定义CPU配置：

用户可以根据设备的性能和需求，选择CPU的使用核心数。

支持设置CPU的优先级，以优化计算任务的执行效率。

2. 自定义内存分配：

允许用户根据边缘计算任务的需求，分配相应的内存资源。

动态调整内存分配策略，以适应不同任务的内存使用情况。

3. 自定义硬盘选择：

用户可以指定用于边缘计算任务的硬盘或固态硬盘。

支持硬盘的性能评估，帮助用户选择最佳存储设备。

4. 存储空间容量设置：

提供存储空间的自定义设置，用户可以根据需要分配存储容量。

支持存储空间的扩展，允许用户在存储空间不足时增加容量。

5. 存储目录自定义：

用户可以自定义存储目录，设置任务数据的存储路径。

支持多目录管理，用户可以为不同的任务设置不同的存储目录。

6. 数据同步与备份：

支持设置数据同步策略，确保数据在多个设备或云端进行备份。

提供数据恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够快速恢复。

7. 资源监控与管理：

实时监控CPU、内存和硬盘的使用情况，确保系统资源的合理分配。

提供资源使用报告，帮助用户了解资源使用情况并进行优化。

8. 安全性与权限控制：

确保自定义设置的安全性，防止未授权访问或篡改配置。

提供权限管理功能，允许用户设置不同级别的访问权限。

9. 用户界面与交互优化：

设计直观的用户界面，使用户能够轻松进行自定义设置。

提供帮助文档和指导，帮助用户理解如何进行自定义配置。

10. 系统兼容性与支持：

确保自定义配置功能与不同操作系统和硬件平台兼容。

提供技术支持，帮助用户解决自定义配置过程中遇到的问题。

23.数据流量智能节流系统（Data Traffic Smart Throttling System, DTSTS）

运行原理优化

1. 自动限速启动：

在数据网络环境下，DTSTS将自动启动限速功能，将数据传输速度限制为10KB/s，以减少数据流量消耗。

2. 网络状态监测：

系统持续监测网络连接状态，一旦检测到Wi-Fi或有线网络连接，将立即解除限速，恢复数据传输速率。

3. 收益保护提醒：

用户在18点之前连接到Wi-Fi将收到系统提示，以确保不会因数据流量限制而影响当天的收益计算。

4. 自定义传输速率：

用户可通过客户端的设置选项，根据个人需求调整数据网络下的传输速率，实现个性化的数据流量管理。

5. 用户界面交互：

提供简洁明了的用户界面，使用户能够轻松设置和管理数据流量限速选项。

6. 数据流量优化：

DTSTS通过智能节流算法，优化数据传输，确保在数据网络状态下，用户设备不会过度消耗数据流量。

7. 收益影响评估：

系统评估数据流量使用对用户收益的潜在影响，并提供相应的建议和调整方案。

8. 网络切换智能响应：

当用户切换到Wi-Fi或有线网络时，系统智能响应，自动调整传输速率，以支持边缘计算节点的高效运行。

结论

通过这些功能的整合与优化，LS-ECNE不仅提升了技术实力和创新能力，还增强了投资者和用户的信心，为Uto DePIN网络网络的稳定运行和扩展提供了坚实的基础。

第十五章、Uto DePIN网络网络云盘组件

1、私有云与共享激励机制

私有云搭建 (Private Cloud Deployment)

技术基础：私有云搭建基于虚拟化技术，允许用户将物理服务器转化为多个虚拟机或容器，实现资源的高效利用。

资源管理：通过抽象物理硬件资源，用户能够创建和删除虚拟机，根据需求动态调整资源分配。

安全性：私有云部署在用户的内部网络中，提供了更高级别的数据控制和安全性。

定制化：用户可以根据自己的需求定制私有云环境，包括操作系统、应用程序和服务。

空间共享激励机制 (Shared Space Incentive Mechanism)

区块链应用：利用区块链的透明性和不可篡改性，记录用户共享空间的详细信息和奖励发放。

激励措施：用户通过共享未使用的存储空间，为网络贡献资源，根据共享的空间大小和时长获得Uto2币作为奖励。

公平性：系统通过智能合约自动执行奖励分配，确保所有参与者根据其贡献获得公平的回报。

社区参与：鼓励用户积极参与网络共享空间，促进社区的协作和网络的扩展。

2、分布式存储节点 (Distributed Storage Nodes)

数据分片：数据被切分为多个片段，分散存储在全球的节点上，提高了数据的安全性和可靠性。

DHT技术：分布式哈希表（DHT）用于管理数据分片的存储位置，便于快速检索和访问。

数据冗余：通过在多个节点上存储数据的副本，即使某些节点失效，数据也不会丢失，保障了数据的持久性。

全球访问：用户可以快速访问存储在最近节点上的数据，降低延迟，提高访问速度。

3. Uto2币支付系统（Uto2 Coin Payment System）

技术: 加密货币交易结合智能合约。

原理: 用户使用Uto2币购买存储和流量服务，智能合约自动处理交易和资源分配。

种子文件共享与加速（Seed File Sharing and Acceleration）

技术: P2P网络和文件分发技术。

原理: 共享文件作为种子在P2P网络中传播，确保文件一致性。

相似文件匹配搜索（Similar File Matching Search）

技术: 文件指纹技术和内容识别系统。

原理: 通过文件特征如MD5值匹配和推荐相似文件，提升搜索效率。

边缘节点存储（Edge Node Storage）

技术: 边缘计算与缓存技术。

原理: 数据存储于接近用户的边缘节点，降低延迟，加快访问速度。

MD5值匹配与资源存储

功能: 基于MD5值匹配数据，支持用户将视频、图片等资源存储于节点硬盘。

4.流量激活与代币激励系统（Traffic Activation and Token Incentive System, TATIS）

功能描述：

流量购买选项：

用户可以选择购买所需的上传流量，以满足特定资源的下载激活条件。

智能合约管理：

所有流量购买和激活过程通过智能合约自动执行，确保交易的透明性和安全性。

定制化上传要求：

节点提供者为每个资源设定不同的上传流量要求，用户必须满足这些要求才能激活下载。

代币铸造与分发：

用户购买上传流量的资金将按照系统规则铸造成代币，并分发给节点提供者作为奖励。

上传流量与代币挂钩：

系统中设定的代币价值与用户购买的上传流量价值挂钩，确保代币的稳定性和吸引力。

节点提供者激励：

节点提供者根据用户购买的流量获得相应份额的代币，激励他们继续提供高质量的资源。

用户界面：

提供直观的用户界面，让用户可以轻松购买流量、查看激活条件和跟踪交易状态。

透明度：

所有交易和资金流向都是透明的，用户可以清楚地看到自己的资金如何被用于铸造代币。

公平性：

系统确保所有用户和节点提供者都在同等的规则下运作，保证公平性。

社区治理：

允许社区成员参与到系统的治理中，对流量要求和代币分发规则提出建议和投票。

教育与支持：

提供必要的教育资源和用户支持，帮助用户理解TATIS的工作原理和操作流程。

监管合规性：

确保TATIS的运作符合所有相关法律法规，避免潜在的法律风险。

风险管理：

系统内置风险管理机制，监控异常交易和潜在的欺诈行为，保护用户和节点提供者的利益。

持续优化：

根据用户反馈和市场变化，不断优化TATIS的功能和性能，提升用户体验。

流量激活与代币激励系统（TATIS）通过结合流量购买和代币激励机制，旨在创建一个健康、可持续的资源共享生态系统。用户通过购买流量来激活下载，同时为节点提供者带来收益，促进整个网络的积极参与和发展。

5.增加对种子文件加速寻址的支持

集成DePIN网络：

将DePIN网络集成到Uto DePIN网络平台中，利用其边缘计算节点来提高种子文件的寻址速度。

优化P2P网络：

通过优化P2P网络协议，提高种子文件在网络中的传播效率，从而加快寻址过程。

分布式哈希表（DHT）：

利用DHT技术，将种子文件的元数据存储在分布式网络中，便于快速检索和寻址。

智能合约自动化：

通过智能合约自动化种子文件的注册、搜索和分发过程，提高效率和透明度。

节点激励机制：

设计激励机制，鼓励用户共享带宽和存储资源，参与到种子文件的加速寻址中。

内容分发网络（CDN）：

利用CDN技术，将热门种子文件缓存到离用户更近的节点，减少寻址时间和提高下载速度。

6.相似文件匹配搜索：

通过文件指纹技术和内容识别系统，快速匹配和推荐相似文件，提高种子文件的寻址速度。

边缘节点存储：

将数据存储在离用户更近的边缘节点上，减少数据传输延迟，提高寻址效率。

用户界面与交互优化：

在用户界面提供直观的搜索和寻址工具，使用户能够轻松地找到所需的种子文件。

安全性保障：

加强网络安全措施，保护用户数据和交易过程的安全，防止未授权访问和数据泄露。

通过这些措施，Uto DePIN网络网络可以有效地支持通过Dapin网络给种子文件加速寻址，提升用户体验，并增强平台的吸引力和竞争力。

7.文件夹内文件关联匹配（Folder-based File Association Matching）

功能: 系统能够识别文件存储的文件夹名称，并自动匹配出该文件夹内所有关联文件。

技术: 采用目录索引和文件元数据技术，实现文件夹内文件的快速识别和关联。

原理: 用户上传或存储文件时，系统会记录文件所在的文件夹路径。搜索请求时，不仅根据文件特征匹配，还会根据文件夹名称检索相关文件，提供更全面的搜索结果。

功能增强说明：

智能文件夹识别：系统自动记录并索引用户存储的文件夹名称和路径。

关联文件检索：用户搜索时，除了文件特征外，系统还会根据文件夹名称提供关联文件列表。

搜索效率提升：结合文件特征和文件夹信息，提高搜索的准确性和效率。

用户体验优化：用户能够通过文件夹名称快速找到相关联的所有文件，简化操作流程。

通过这项新增功能，Uto2共享云平台的搜索和文件管理能力将得到显著增强，为用户提供更加直观和便捷的文件检索体验。

7. 敏感文件自动管理智能合约功能列表：

敏感文件举报响应：

智能合约自动接收用户对敏感文件的举报。

自动内容检测与分类：

智能合约集成自动内容检测，对举报的文件进行敏感性分析和分类。

禁止分享功能：

一旦文件被确认为敏感，智能合约自动禁止该文件的分享功能。

种子功能禁用：

对于敏感文件，智能合约自动禁用其作为种子文件的功能，阻止其在网络中传播。

下载权限保留：

即使分享和种子功能被禁用，用户存储在云盘中的文件保持可下载状态。

加速功能正常运行：

敏感文件的加速功能不受影响，保持正常运行。

Uto2付费云盘存储保障：

用户在Uto2付费云盘中的文件存储不受影响，保障用户数据的安全。

云盘文件下载正常：

用户可以正常下载存储在Uto2付费云盘中的敏感文件。

状态变更透明通知：

智能合约在文件状态变更时，自动向用户发送透明通知。

区块链记录保持：

所有关于文件状态变更的操作和记录均在区块链上保存，确保可追溯性和透明度。

用户行为监控：

智能合约监控用户行为，确保用户仅在允许的权限范围内使用文件。

服务连续性保障：

智能合约确保即使在处理敏感文件时，用户的正常使用体验不受影响。

自动权限调整：

智能合约根据文件状态自动调整用户访问权限，确保遵守敏感文件管理规则。

独立访问权限维护：

智能合约确保用户对云盘中文件的访问权限独立于文件的分享和种子状态。

使用指导与帮助：

智能合约在敏感文件状态变更时，提供使用指导和帮助，确保用户了解如何合规使用。

通过这些智能合约功能，Uto2共享云平台能够高效、公正地管理敏感文件，同时保障用户的合法权益和正常使用体验。

8.功能名称：Uto DePIN网络网络公平资源交换与兼容性协议（Uto DePIN网络 Fair Resource Exchange and Compatibility Protocol, UFECP）

兼容性接口实现

描述：开发与BT网络兼容的接口，允许Uto DePIN网络网络节点无缝交互并共享资源。

实时数据同步

描述：记录用户在BT网络上的下载量，并实时同步至Uto DePIN网络网络，以监控数据交换。

上传配额关联

描述：确保用户在Uto DePIN网络网络上的上传配额与BT网络下载量成1:1比例，维持数据交换平衡。

智能合约监控

描述：利用智能合约自动监控用户的上传下载行为，执行公平资源交换规则。

用户信誉度管理

描述：建立用户信誉评分系统，根据用户交换行为评定信誉度，高信誉用户享有更多网络优势。

防吸血行为算法

描述：部署算法识别并限制只下载不上传的用户，保护网络资源不被单方面消耗。

节点服务优先级

描述：Uto DePIN网络网络节点优先满足内部需求，减少对BT网络的不必要依赖和影响。

激励与惩罚机制

描述：对遵守公平原则的用户给予奖励，对违反规则的用户实施惩罚，以维护网络公平性。

透明性保障与监管

描述：所有用户行为记录上链，确保数据交换的透明度和可监管性。

用户教育与引导

描述：通过教育和引导，提升用户对公平资源交换原则的认识，促进用户积极参与网络建设。

UFECP协议旨在通过一系列措施，确保Uto DePIN网络网络用户在享受BT网络资源的同时，也能够公平地贡献自己的资源，从而维护整个P2P网络的健康发展和资源的可持续利用。

9.用户创建个人节点私有云或公共节点付费云

个人节点私有云：

用户使用自己的服务器作为节点，这意味着用户需要自行负责服务器的维护、管理以及成本。

数据存储在用户自己的服务器上，提供了更高的数据控制权和隐私性。

适用于对数据安全性和隐私性有较高要求的场景，用户可以完全控制自己的数据。

公共节点付费云：

用户使用公共服务器作为节点，这些服务器由第三方提供，用户需要为使用的存储空间和资源支付费用。

由于是使用别人的资源，所以存在使用成本，但用户无需担心硬件的购买和维护问题。

适用于希望简化管理流程、减少自行维护负担的用户，特别是对于没有足够技术能力或不想自行管理服务器的用户来说，这是一种方便的选择。

在Uto DePIN网络网络中，无论选择哪种方式，用户都可以享受到区块链技术带来的优势，如数据的不可篡改性、去中心化存储的安全性等。同时，通过智能合约和加密货币支付系统，用户可以方便地进行资源的购买、使用和管理。

10.搭建私有云免费加速服务

私有云搭建：

用户利用自己的服务器资源搭建私有云，这通常涉及到虚拟化技术，将物理服务器资源抽象成多个虚拟机或容器。

免费加速服务：

作为私有云节点的运营者，用户可能有权享受区块链加速服务。这种服务可能包括更快的交易处理速度、数据同步优化等。

流量贡献要求：

为了维持网络的公平性和可持续性，用户需要贡献一定量的流量。这里的“两倍流量”可能意味着用户需要提供相当于他们所消耗流量两倍的上传带宽。

资源购买：

用户可能需要购买额外的存储或计算资源来满足私有云的运行需求，尤其是在流量贡献方面。这可能涉及到购买更多的服务器硬件、增加宽带或使用云服务提供商的资源。

激励与奖励机制：

根据Uto DePIN网络网络的设计，用户通过贡献资源参与网络维护，可能会获得Uto2币或其他形式的奖励，这可以视为对用户贡献的一种激励。

智能合约与支付系统：

所有的交易和资源分配都可能通过智能合约自动执行，确保过程的透明性和安全性。用户可能需要使用Uto2币或其他加密货币来支付所需的资源。

第十六章、L3 GPU边缘计算节点

1.运行原理：

任务调度：Uto DePIN网络的任务调度系统根据计算任务的特性和资源需求，智能地将任务分配给最优的GPU边缘计算节点。

资源分配：节点根据任务需求动态分配GPU资源，包括显存大小和计算核心数量。

数据传输：利用边缘计算的优势，数据在本地处理，减少数据传输到远端数据中心的需求

2.降低延迟。

实时处理：GPU节点具备快速处理大量数据的能力，支持实时或近实时的数据处理和分析。

结果反馈：处理结果迅速反馈给用户或传回中心数据中心进行进一步处理和存储。

可扩展性：节点资源可以根据需求灵活扩展，以适应不断变化的计算负载。

安全性：采取高级安全措施，包括数据加密和访问控制，保护数据和计算过程的安全。

3.技术优势：

低延迟：数据处理更接近数据源，减少传输时间，提供更快的响应速度。

高带宽：节点通常连接有高带宽网络，支持大量数据的快速传输。

弹性伸缩：资源分配灵活，根据需求动态调整，优化资源利用率。

安全性：在边缘层进行数据的初步处理和过滤，降低数据泄露和被篡改的风险。

4.部署考虑：

选择合适的GPU硬件，确保与应用场景的计算需求相匹配。

配置支持GPU加速的操作系统和必要的软件框架。

确保节点具有稳定的网络连接，满足数据传输需求。

实施包括数据加密、访问控制在内的全面安全措施。

5.Uto2 DePIN GPU共享租赁服务

服务模式：

按需租赁：用户基于特定项目的计算需求，选择相应的GPU资源进行短期或长期租赁。

时间计费：用户按照实际使用的计算时间支付费用，实现成本的精确控制。

环境自配置：用户在租赁的GPU资源上自行安装和配置所需的软件环境。

6.技术实现：

资源管理平台：建立一个高效的资源管理平台，实时监控GPU资源使用情况，并进行智能调度。

用户界面：设计一个直观易用的用户界面，使用户能够轻松选择、配置和管理租赁的GPU资源。

安全性措施：确保服务的安全性，包括数据传输加密、用户身份验证和网络安全。

计费系统：开发一个自动化的计费系统，根据用户使用的时间、资源消耗等指标计算费用。

用户操作流程：

注册和登录：用户在Uto2 DePIN平台上创建账户并登录。

选择GPU资源：根据项目需求选择合适的GPU型号和计算能力。

配置环境：在租赁的GPU资源上安装操作系统、驱动程序和必要的应用软件。

运行任务：上传计算任务至GPU节点，并启动执行。

监控和调整：实时监控任务执行状态，根据反馈调整资源配置。

支付费用：根据实际使用情况支付租赁费用。

7.优势：

成本效益：用户仅支付实际使用的计算资源，降低长期硬件投资成本。

灵活性：快速扩展或缩减计算资源，适应项目需求变化。

高性能：GPU提供的并行处理能力显著加速计算密集型任务。

易于管理：通过平台界面集中管理GPU资源，简化运维流程。

8.注意事项：

技术支持：提供专业的技术支持，帮助用户解决使用过程中的问题。

资源预留：在需求高峰时段保证足够的GPU资源可供租赁。

合规性：确保服务遵守数据保护、隐私和行业法规。

通过整合这些详细的描述和要素，Uto DePIN网络将能够为用户提供一个强大、灵活且安全的GPU边缘计算和共享租赁服务，进一步推动高性能计算的普及和应用。

第十七章、Skywork-13B集成到Uto DePIN网络网络中：

集成前准备

硬件检查：确保Skywork-13B硬件满足Uto DePIN网络网络的最低要求，包括CPU、内存、存储和网络连接速度。

软件环境：准备所需的软件环境，包括操作系统、区块链节点软件、智能合约开发工具等。

步骤1：硬件集成

连接Skywork-13B到网络，并确保其具有稳定的电源供应。

配置网络接口，确保Skywork-13B可以访问Uto DePIN网络网络。

步骤2：操作系统配置

安装适用于Skywork-13B的操作系统，推荐使用Linux发行版，因为它通常与区块链技术兼容。

更新系统包并安装必要的依赖项，如git、build-essential等。

步骤3：区块链节点安装

根据Uto DePIN网络网络的要求，下载并安装区块链节点软件。

配置节点，包括同步区块链数据、设置节点身份和权限等。

步骤4：智能合约部署

如果Skywork-13B将执行智能合约，需要开发并部署这些合约到Uto DePIN网络网络。

使用Solidity或其他支持的智能合约语言编写合约，并使用Truffle或Hardhat等框架进行编译和部署。

步骤5：API集成

了解Uto DePIN网络网络提供的API接口，这些接口可能用于查询区块链数据、提交交易等。

在Skywork-13B上编写脚本或使用现有的API客户端库与Uto DePIN网络网络进行交互。

步骤6：安全性配置

配置防火墙规则，只允许必要的端口和服务对外开放。

实施数据加密，确保交易和存储的数据安全。

设置访问控制，确保只有授权用户可以操作Skywork-13B。

步骤7：测试

在测试网络中部署Skywork-13B，模拟实际运行环境。

执行功能测试、性能测试和安全测试，确保集成无误。

步骤8：监控系统部署

部署监控系统，如Prometheus结合Grafana，以监控Skywork-13B和Uto DePIN网络网络节点的性能。

设置警报机制，以便在出现问题时及时响应。

步骤9：文档和培训

编写集成文档，记录所有配置和部署步骤。

对操作人员进行培训，确保他们了解如何管理Skywork-13B和Uto DePIN网络网络节点。

步骤10：上线

在确保测试无误后，将Skywork-13B集成方案部署到生产环境。

监控初期运行情况，确保系统稳定。

步骤11：维护和升级

定期检查系统日志，及时发现并解决问题。

跟进Uto DePIN网络网络的更新，及时升级Skywork-13B上的软件。

注意事项

在整个集成过程中，始终保持与Uto DePIN网络网络社区和开发团队的沟通，以便获得技术支持。

考虑到区块链技术的快速发展，保持对新技术和最佳实践的关注。

请根据您的具体情况调整上述步骤，并确保在专业技术人员的指导下进行操作。如果您需要更具体的技术细节或遇到特定的技术难题，可以提供更多的信息，我会尽力提供帮助。

Skywork-13B是由昆仑万维开源的大语言模型，具有130亿参数，并在多个评测基准上展现了优异的性能，特别是在中文科技、金融、政务等领域 。开源网站提供了模型的下载链接，包括基础模型和量化模型，以及相关的数据集和文档 。具体来说：

Model Scope：提供了Skywork-13B模型的下载，包括基础模型和量化版模型。

Skywork-13B下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork

GitHub：昆仑万维在GitHub上也提供了Skywork-13B模型的开源代码和相关资源。

Skywork-13B下载地址（Github）：https://github.com/SkyworkAI/Skywork

天工开放平台：提供了大模型在不同行业的解决方案和联系方式，包括商务和技术合作的电子邮件地址。

联系邮箱：skywork-platform@kunlun-inc.com

开发者社区合作邮箱：skywork-opensource@kunlun-inc.com

Gitee：在Gitee上也有Skywork开源项目的镜像，提供了模型的特点和训练方法等信息。

ModelScope详情页面：提供了Skywork-13B-base模型的详细信息和探索体验。

阿里云开发者社区：发表了关于Skywork-13B开源的新闻，提到了模型的特点和开源的意义。

IT之家：报道了昆仑万维开源Skywork-13B系列大模型的消息，并提到了配套开源的高质量中文数据集。

百度智能云：发表了关于天工Skywork-13B的文章，讨论了其作为开源模型的新里程碑的意义。

以上网站提供了Skywork-13B模型的详细信息、下载途径和社区资源，方便用户获取和使用这一开源模型。

第十八章、合规性保障的智能路由增强系统 (CIRENS) - 用户自选IP与多应用IP分配

用户自选IP地址功能：

用户可以通过CIRENS界面手动选择特定的IP地址进行连接，提供个性化的网络服务选项。

多IP地址并行处理能力：

CIRENS支持同时使用多个IP地址，允许用户根据需要为不同的网络活动分配不同的IP资源。

应用或窗口级IP地址分配：

用户可以为每个应用程序或浏览器窗口指定一个独立的IP地址，实现更精细的网络流量管理。

智能合约驱动的IP地址管理：

利用智能合约自动执行IP地址的分配和管理，确保分配过程的透明性、公平性和安全性。

合规性检查与用户授权：

在用户选择或分配IP地址之前，系统将进行合规性检查，确保所选IP地址的使用符合法律法规要求。

动态IP地址池更新：

CIRENS的IP地址池将根据可用性和用户需求动态更新，确保用户始终有多样化的IP选择。

用户界面与体验优化：

提供一个直观易用的用户界面，使用户能够轻松选择和管理IP地址，同时查看每个应用或窗口的网络状态。

隐私保护与数据安全：

确保在IP地址分配和管理过程中，用户的隐私信息得到严格保护，防止数据泄露。

多场景支持：

CIRENS支持多种使用场景，包括但不限于游戏加速、应用分流、地区限制绕过等，满足用户多样化的网络需求。

教育与用户指导：

提供详细的帮助文档和用户指导，教育用户如何合理使用自选IP和多IP分配功能，避免违规操作。

技术支持与客户服务：

建立专业的技术支持团队，为用户提供咨询和故障排除服务，确保用户在使用过程中获得必要的帮助。

监管与合规性更新：

持续监控法律法规的变化，及时更新CIRENS的功能，确保服务始终符合最新的合规性要求。

通过这些功能，CIRENS将为用户提供一个高度灵活和个性化的网络服务体验，同时确保服务的安全性和合规性。这将使CIRENS成为Uto DePIN网络网络中一个强大的工具，为用户提供无与伦比的网络连接选择。

1. 用户铸币功能用户自定义铸币平台（User-Defined Coin Minting Platform, UDCM）

运行原理：

1. 参数配置

用户通过UDCM平台自定义代币的名称、符号、最大流通量等基础信息。

1. 汇率设定

设定初始汇率，例如1 Uto = 100 RBQ，作为铸造和兑换的基础。

1. 费用结构

定义铸造费、手续费和开拓者奖励的比例，如80%铸造费、15%手续费和5%开拓者奖励。

1. 资金分配

铸造费和手续费分别转入公共储备金和做市储备金，用于市场调控和流动性支持。

5. 交易限额：设定单笔铸造量的上限和下限，如最高500 U，最低10 U。

6. 定价机制：根据公共储备金和做市储备金的总额与流通数量计算铸造价格和最高价。

7. 市场调控：设定涨停价和最大跌幅，以防止市场过度波动。

8. 分红机制：定期进行分红，如每2小时一次，根据用户持有量分配收益。

9. 做市储备金管理：定期将做市储备金转入公共储备金，以支持市场稳定性。

10. 收益与销毁：当用户收益达到一定条件时，部分收益将被销毁并兑换为储备金。

用户UI界面：

1. 代币配置界面：用户可以输入代币名称、符号、LOGO等信息，并设置最大流通量和其他参数。

2. 汇率与费用设置：用户可以设定初始汇率以及铸造费、手续费和开拓者奖励的比例。

3. 资金流向可视化：通过图表或流程图展示铸造费和手续费的资金流向，包括公共储备金和做市储备金。

4. 交易限额设置：用户可以设定单笔铸造的最低和最高限额。

5. 定价机制界面：展示铸造价格和最高价的计算公式，用户可以实时看到价格变动。

6. 市场调控界面：用户可以设定涨停价和最大跌幅，以及市场调控的其他参数。

7. 分红机制设置：用户可以设定分红频率和分红比例。

8. 做市储备金管理界面：用户可以查看做市储备金的转入计划和历史记录。

9. 收益与销毁界面：展示用户收益的计算和销毁兑换的规则。

支持可视化模板开发：

提供可视化模板，用户可以通过拖放等操作自定义界面布局。

支持图表和流程图的生成，以直观展示资金流向和市场调控机制。

可视化模板可以根据用户设置的参数自动更新界面内容。

通过UDCM平台，用户可以轻松创建和管理自己的代币，同时通过可视化界面监控和管理整个铸币和交易过程。

模板仅供参考

名称：RBQ

最大流通量

设定: 1亿枚

机制: 燃烧后的RBQ可以重新铸造，以维持流通量的稳定。

铸造机制

1. 初始汇率: 1 Uto = 100 RBQ

2. 费用结构:

铸造费: 80%

手续费: 15%

开拓者奖励: 5%

3. 参数自定义: 用户在部署时可以根据需要调整上述参数。

4. 推荐奖励规则: 向对方账户转账时，包含0.0001 RBQ及5%的开拓者奖励。

5. 资金分配:

铸造费转入公共储备金

手续费转入做市储备金

6. 交易限额:

单笔最高铸造量: 500 U

单笔最低铸造量: 10 U

7. 定价机制:

最低价（铸造价格）: 公共储备金总额 ÷ 流通数量

最高价: (公共储备金 + 做市储备金) 总额 ÷ 流通数量

8. 市场调控:

涨停价: 最高价 + 500%溢价

最大跌幅: 83.33%，超过此跌幅视为市场泡沫

交易规则

1. 价值挂钩: RBQ的价值与公共储备金挂钩，确保其稳定性。

2. 交易功能: 支持流动池和挂单交易，提供市场流动性。

3. 初始底池: 设定为双币流动性，以支持交易启动。

4. 买卖滑点:

买入: 5%滑点，其中4%转入公共储备金，1%分配给开拓者。

卖出: 5%滑点，1%作为流动性提供者（LP）分红，3%转入做市储备金，1%分配给开拓者。

5. 分红机制: 每2小时进行一次分红。

6. 转账规则: 转账时1%的RBQ将被销毁并兑换为等值的RBQ。

7. 做市储备金管理:

每日将做市储备金数量除以30天，再除以24小时，每小时转入公共储备金，以支持市场稳定性。

8. 资金转入规则: 单笔金额满10U时，转入公共储备金。

9. 收益与销毁: 用户收益达到铸造或购买成本的十倍时，强制将50%的收益销毁并兑换为储备金。

10. 铸造量控制: 当铸造量达到1亿枚时，将启动排队铸造机制。

第二十章、Uto DePIN网络手机(电脑)客户端

用户注册与登录

注册流程：新用户可以通过手机号或邮箱进行注册，需要填写基本信息并设置登录密码。

双重验证：为了提高账户安全性，注册后用户可以开启双重验证，如短信验证码或邮箱验证码。

第三方登录：支持通过第三方平台（如Google、Facebook等）快速注册和登录。

个人资料管理

资料编辑：用户可以编辑个人资料，包括头像、昵称、联系方式等。

实名认证：为了符合KYC合规性要求，用户需要提交身份证明文件进行实名认证。

隐私设置：用户可以管理谁可以看到他们的个人资料和活动信息。

密码修改与账户安全

密码策略：鼓励用户设置强密码，并定期更换密码以保护账户安全。

密码找回：提供通过邮箱或手机验证来找回或重置密码的流程。

账户监控：用户可以查看账户登录历史和活动记录，及时发现异常行为。

社区提案提交与投票

提案提交：用户可以提交关于平台发展的提案，包括产品改进、社区活动等。

投票机制：社区成员可以对提案进行投票，支持或反对，投票权重可能根据用户持有的代币数量而定。

提案跟踪：用户可以跟踪提案的状态，包括讨论、投票结果和实施进度。

社区大会参与

大会通知：用户将收到关于社区大会的日期、议题和参与方式的通知。

在线参与：用户可以通过客户端远程参与社区大会，进行讨论和投票。

议题贡献：用户可以提前提交希望在大会上讨论的议题。

用户反馈与建议提交

反馈渠道：用户可以通过客户端内的反馈功能提交他们的意见和建议。

建议箱：平台设有建议箱，收集用户对产品改进和新功能的需求。

反馈处理：用户提交的反馈将由社区管理团队审核，并给予回应或采纳。

通过这些功能，Uto DePIN网络手机客户端APP为用户提供了一个全面的社区参与和管理平台，使用户能够积极参与到社区治理中，同时确保账户的安全性和个人信息的保护。

零撸和签到参与是Uto DePIN网络网络提供给用户的一种激励机制，允许用户通过日常的简单操作获得收益。

零撸参与开采活动：用户可以通过参与平台的零撸活动来获得收益。这些活动通常不需要用户进行投资，而是通过完成任务或参与平台的某些功能来获得代币奖励。

签到机制：平台设有签到系统，用户每日签到可以积累奖励，连续签到还能获得额外的奖励加成。

代币交易功能是Uto DePIN网络网络中的核心部分，提供了多样化的交易方式。

挂单交易：用户可以根据自己的意愿设置买卖订单，当市场价格达到预期时自动成交。

交互底池交易：用户可以与平台的流动性池进行交互，通过提供或移除流动性来参与交易，并获得相应的收益。

任务系统是Uto DePIN网络网络的另一大特色，鼓励用户积极参与平台建设。

任务创建：用户可以根据自己的需求发布任务，其他用户完成这些任务后可以获得奖励。

任务列表浏览：用户可以浏览当前可接取的任务列表，选择适合自己的任务进行参与。

任务执行监控与反馈：用户可以监控任务的执行状态，并在任务完成后提供反馈，确保任务的顺利完成。

激励与奖励领取：完成任务后，用户可以根据表现领取相应的激励和奖励。

资产与财务管理是用户在Uto DePIN网络网络中进行资金操作的重要部分。

资产余额查询：用户可以查询自己在平台上的资产余额，包括各类代币和资金。

交易历史记录：用户可以查看自己的交易历史，包括买入、卖出、转账等记录。

资金注入与提现：用户可以向平台注入资金或从平台提现到自己的银行账户或其他钱包。

跨链互操作是Uto DePIN网络网络提供的一项先进技术，使用户能够跨越不同的区块链网络进行资产转移和交易。

跨链资产转移：用户可以将自己的资产从一个区块链转移到另一个区块链，享受更广阔的交易市场和机会。

多币种支持：平台支持多种数字货币，用户可以在一个平台上管理多种资产。

安全性与合规性是Uto DePIN网络网络非常重视的部分，确保用户资产的安全和平台的合法运营。

KYC与AML合规性检查：平台进行用户身份验证和反洗钱检查，符合国际合规标准。

数据加密与隐私保护：用户数据通过加密技术进行保护，确保用户隐私不被泄露。

监管合规性信息披露：平台定期向监管机构披露运营信息，保证透明度和合规性。

教育与普及是Uto DePIN网络网络提升用户区块链素养和平台使用能力的重要措施。

区块链知识教育：提供区块链相关的教育资源，帮助用户更好地理解区块链技术和应用。

平台使用教程：提供详细的平台使用教程，指导用户如何高效使用Uto DePIN网络网络。

常见问题解答（FAQ）：收集用户常见问题并提供解答，帮助用户解决使用过程中的疑惑。

智能合约交互是Uto DePIN网络网络提供给用户的一种高级功能，允许用户直接与智能合约进行交互。

智能合约部署与执行：用户可以部署自己的智能合约，并在平台上执行合约中的逻辑。

合约安全检测协议接入：平台提供智能合约的安全检测服务，帮助用户确保合约的安全性。

合约安全检测协议接入

智能合约安全检测协议（Smart Contract Security Audit Protocol）

旨在为去中心化应用（DApps）提供全面的安全保障。以下是详细的协议内容：

源代码自动获取：

- 利用自动化工具从区块链网络直接提取已部署的智能合约代码。

- 支持从主流的开源代码托管平台获取正在开发中的合约代码。

代码结构深度解析：

- 对获取的智能合约代码进行语法和语义分析，识别代码中的函数、变量、控制流等关键元素。

- 构建抽象语法树（AST），以便进一步分析和理解代码逻辑。

1 漏洞和风险模式识别：

- 应用机器学习算法，识别代码中的已知漏洞模式，如重入攻击、时间锁问题、权限泄露等。

- 利用深度学习模型，发现新的潜在风险模式和未知漏洞。

安全风险评估报告：

- 根据识别出的漏洞和风险模式，生成详细的安全评估报告。

- 报告中包括风险等级、影响范围、建议的修复措施和最佳实践。

实时运行时监控：

- 部署实时监控系统，对智能合约的运行时行为进行跟踪和分析。

- 一旦检测到异常行为或潜在攻击，立即触发警报并通知相关人员。

智能预警与响应机制：

- 建立智能预警系统，对智能合约的异常交易和行为进行实时监控。

- 设定自动化响应措施，如暂停合约执行、回滚交易等，以防止损失扩大。

社区反馈与协作：

- 鼓励社区成员参与智能合约的审计工作，提供反馈和建议。

- 建立协作平台，促进开发者、审计师和用户之间的信息共享和经验交流。

持续更新与迭代：

- 定期更新安全检测协议，以适应新的区块链技术和智能合约标准。

- 根据最新的安全研究和漏洞数据库，不断优化检测算法和模型。

2. 开发者支持与教育：

- 提供开发者指南和最佳实践，帮助开发者编写更安全的智能合约。

- 举办培训和研讨会，提高开发者对智能合约安全性的认识和技能。

审计结果的透明公开：

- 将安全审计的结果和建议公开透明化，增加社区的信任和参与。

- 鼓励开源智能合约的审计，通过社区的力量共同维护区块链生态的安全。

区块链浏览器功能集成

1.钱包和区块查询：

- 用户可以查询特定钱包的交易历史、余额变化，以及特定区块的详细信息，如区块高度、哈希值、交易数量等。

2. 网络统计与监控：

- 提供网络的实时统计数据，包括总交易量、活跃节点数和哈希率等，以及对网络活动的实时监控。

3. 任务创建与管理：

- 用户可以在区块浏览器中创建边缘计算任务，包括详细描述任务要求、所需资源和期望完成时间。

4.资金注入与智能合约：

- 任务创建时，用户需向智能合约注入资金作为奖励。智能合约负责管理任务资金，并在任务完成后自动分配奖励。

5.节点匹配与任务执行：

- 智能合约根据任务要求自动匹配合适的节点执行任务。节点在执行任务后，可以通过智能合约领取奖励。

任务列表浏览：

- 用户可以浏览所有可用任务，并根据自己的资源和偏好选择合适的任务执行。

实时监控与反馈：

- 用户可以实时监控任务执行状态，包括节点的工作进度和预计完成时间。任务完成后，用户可以验证结果并提供反馈。

奖励领取：

- 完成任务的节点可以在区块浏览器上领取奖励，奖励直接转入节点的钱包地址。

9. 安全性与透明度：

- 所有交易和任务执行过程都在区块链上记录，确保了操作的安全性和透明度。

### 运行原理

数据索引与API集成：

- 区块浏览器通过索引区块链数据和集成API，提供实时的网络信息和交易详情。

智能合约功能：

- 利用智能合约自动执行任务创建、资金管理、节点匹配和奖励分配等逻辑。

3. 前端展示与用户交互：

- 前端界面使用户能够轻松地创建任务、查询信息和管理自己的操作。

安全性保障：

- 采用加密技术保护用户数据，并通过区块链技术确保所有操作的不可篡改性。

实时更新机制：

- 浏览器实时更新网络状态和任务执行情况，确保用户能够获得最新信息。

社区反馈与协作：

- 鼓励用户提供反馈，参与社区治理，共同提升网络的服务质量。

通过集成任务创建和奖励机制，区块链浏览器成为了一个多功能平台，不仅提供信息查询服务，还促进了网络的参与度和资源的优化分配。这种一体化的设计为用户提供了便利，同时也增强了整个区块链生态系统的活力。

网络统计与监控

17.节点的管理与监控功能：

扫描二维码绑定节点。展示每个节点每天的收益。

L1节点管理与监控功能：

1. 节点状态查看：实时显示L1节点的运行状态，包括同步状态、性能指标等。

2. 资源监控：监控L1节点的CPU、内存、存储使用情况。

3. 网络流量监控：跟踪L1节点的网络流量，包括数据传输速率和带宽使用。

4. 任务调度管理：查看L1节点的任务调度情况，包括任务分配和执行状态。

5. 智能合约交互：管理L1节点上的智能合约，包括部署、调用和监控合约状态。

6. 安全合规性检查：确保L1节点遵循安全合规性标准，包括访问控制和数据加密。

7. 节点配置管理：允许用户配置L1节点的参数，如网络设置、存储配置等。

Uto DePIN网络网络守护验证节点质押协议（Uto DePIN网络 Guardian Validator Node Staking Protocol, UVN-SP）”。以下是整理后的功能列表：

Uto DePIN网络网络守护验证节点质押协议（UVN-SP）

1. 资格预审：

验证用户是否满足最低质押要求，包括代币数量和节点配置。

2. 质押申请：

用户提交质押申请，选择质押的Uto2和贡献值

3. 智能合约锁定：

利用智能合约锁定用户选定的代币，确保代币在质押期内不可动用。

4. 节点身份注册：

将用户的节点注册为网络中的守护验证节点。

5. 共识机制参与：

节点参与网络的共识机制，如雪崩HBBFT，以获得区块奖励。

6. 奖励自动分配：

智能合约根据质押比例和网络政策自动分配奖励。

7. 风险提示：

向用户明确质押过程中可能遇到的风险。

8. 质押状态监控：

提供实时监控功能，让用户随时查看质押状态和奖励情况。

9. 质押退出机制：

用户在质押期结束后可以申请退出质押，智能合约将解锁并返还代币。

10. 节点表现评估：

定期评估节点的表现，确保其符合网络要求。

11. 治理权利获取：

质押代币赋予用户参与网络治理的权利。

12. 透明度与合规性保障：

确保质押过程透明，符合监管要求。

13. 技术支持与用户指导：

提供必要的技术支持和用户指导，帮助用户顺利完成质押。

14. 社区反馈与优化：

收集社区反馈，不断优化质押协议。

通过UVN-SP，Uto DePIN网络网络旨在为守护验证节点的用户提供一个安全、透明、高效的质押平台，同时确保网络的稳定运行和用户的积极参与。

L2节点管理与监控功能：

1. 数据存储与分发监控：监控L2节点的数据存储和分发效率。

2. 地理位置优势利用：展示L2节点如何利用地理位置优势提供服务。

3. 智能缓存策略管理：配置和管理L2节点的智能缓存策略。

4. 节点健康状况监测：实时监测L2节点的健康状态，包括硬件和软件运行情况。

5. 任务执行反馈：接收并展示L2节点的任务执行结果和状态反馈。

6. 带宽限制配置：允许用户为L2节点配置带宽限制，优化网络资源分配。

L3节点管理与监控功能：

1. GPU资源管理：监控和管理L3节点的GPU资源使用情况。

2. 任务调度与执行监控：查看L3节点上的任务调度和执行状态。

3. 实时处理能力监控：监控L3节点的实时数据处理能力。

4. 结果反馈跟踪：跟踪L3节点处理结果的反馈速度和准确性。

5. 可扩展性管理：管理L3节点资源的扩展性，根据需求调整资源分配。

6. 安全性措施监控：确保L3节点实施了高级安全措施，监控数据加密和访问控制。

通用节点管理功能：

1. 节点列表管理：提供一个清晰的节点列表，方便用户管理和选择。

2. 节点性能报告：生成节点性能报告，帮助用户了解每个节点的运行效率。

3. 节点维护工具：提供节点维护工具，包括故障排查、更新和优化。

4. 节点安全更新：及时推送安全更新和补丁，保障节点安全。

5. 用户自定义设置：允许用户根据需求进行节点的自定义设置。

6. 节点间通信监控：监控节点间的通信状态，确保数据同步和一致性。

这些功能将帮助用户有效管理其在Uto DePIN网络网络中的节点，确保网络的高效运行和良好的用户体验。

钱包功能

1. 多资产支持：

钱包能够支持Uto2代币以及其他主流的加密货币，为用户提供全面的资产管理服务。

2. 用户界面友好：

设计了一个简洁直观的用户界面，使用户易于理解和操作，从而提升整体的用户体验。

3. 交易管理：

提供了完整的交易历史记录功能，用户可以轻松追踪每一笔交易的详细信息。

4. 安全性保障：

采用先进的加密技术和多重安全措施，确保用户的资金和私钥安全。

5. 多语言界面：

提供多语言支持，以满足不同语言背景用户的需求，方便全球用户使用。

6. 未映射代币余额显示：

增加显示未映射代币余额的功能，让用户能够实时了解未参与映射的代币数量。

7. 映射代币余额显示：

显示已映射代币余额，帮助用户掌握已参与映射的代币情况。

8. 未映射代币预估价值：

提供预估功能，显示未映射代币的当前市场价值，帮助用户评估潜在资产。

9. 已映射代币预估价值：

同样提供预估功能，显示已映射代币的当前市场价值，使用户对已参与映射的资产价值有清晰的认识。

授权管理功能

1. 第三方授权：

用户可以授权第三方应用或服务访问自己的账户数据，并进行特定的操作。

2. 权限控制：

用户能够自定义第三方应用的权限范围，确保敏感数据和操作得到保护。

3. 授权审核：

在授权前，用户可以审查第三方应用的请求详情，包括所需权限和使用目的。

4. 随时取消授权：

用户有权随时取消对第三方应用的授权，以保障账户的自主控制权。

5. 操作透明：

所有授权操作都有明确的记录，用户可以随时查看和管理自己的授权历史。

功能名称：储备资金证明查询系统（Reserve Fund Proof Query System, RFPQS）

运行原理：

1. 数据集成与实时同步：

系统通过智能合约与区块链网络集成，实时同步储备金的总量和各类资产的分配情况。

2. 用户界面展示：

设计直观的用户界面，清晰展示储备金的总额、资产分布、审计报告链接和区块链浏览器的访问路径。

3. 智能合约功能：

用户可通过智能合约查询功能，验证储备金的存在性和准确性，确保资金的真实性。

4. 区块链浏览器集成：

系统提供区块链浏览器的集成链接，允许用户直接访问并查看储备金地址的交易历史和余额。

5. 第三方审计报告接入：

系统接入第三方审计机构的审计报告，用户可点击查看详细的审计结果，增加透明度。

6. 多币种和多资产支持：

系统支持展示储备金中包含的多种数字货币和其他资产，如黄金挂钩的稳定币等。

7. 安全性与隐私保护：

采用行业标准的加密技术，确保用户在查询过程中的数据安全和隐私保护。

8. 教育与用户支持：

提供帮助文档和用户指南，帮助用户理解储备资金证明的重要性和查询方法。

9. 反馈与优化机制：

系统允许用户提供反馈，以便不断优化查询功能和用户界面。

10. 合规性与透明度：

确保储备资金证明的查询过程符合法律法规要求，增强系统的透明度和用户信任。

11. 社区参与与监督：

鼓励社区成员参与监督储备金的管理，提高整个网络的治理水平和透明度。

通过RFPQS，Uto DePIN网络网络提供了一个全面、透明、用户友好的储备资金证明查询平台，使用户能够轻松验证网络的财务健康状况和储备金的真实性，从而增强用户对网络的信任和满意度。

第二十一章、分布式存储区块链系统的开源项目地址

Swarm:  https://github.com/ethersphere/swarm

IPFS:  https://github.com/ipfs/ipfs

Filecoin:  https://github.com/filecoin-project

Storj:  https://github.com/storj/storj

Sia:  https://github.com/NebulousLabs/Sia

MaidSafe:  https://github.com/maidsafe

蚂蚁集团 LiteIO:  https://github.com/eosphoros-ai/liteio

泰坦网络https://github.com/Titannet-dao

参与方式：

零撸参与开采活动获得收益。

每日签到以积累更多储备金和提升收益。

推广平台以获取额外奖励。

搭建物理节点参与网络维护。

参考文献： 在本项目中，我们参考了多篇关于区块链技术、DeFi领域、以及数字资产服务的文献和研究报告，以确保我们的设计理念和实现方式具有前瞻性和创新性。

附录： 附录中包含了项目中使用的API界面说明、系统机制、结算方案等技术细节，为开发人员和用户提供了详细的技术文档。

技术细节： 技术细节部分深入介绍了Uto DePIN网络网络的运作机制，包括代币铸造、销毁兑现、升值算法等关键技术点。

常见问题解答（FAQ）： 我们收集并回答了用户在参与过程中可能遇到的常见问题，帮助用户更好地理解平台的运作和参与方式。

致谢： 在此，我们感谢所有支持和参与Uto DePIN网络网络的社区成员、合作伙伴以及政策监管机构，是他们的支持和指导使我们能够不断前进。

关于团队： Uto DePIN网络网络由一支专业的团队开发和维护，团队成员具有丰富的区块链和金融行业经验。

联系方式

电子邮件439995857@qq.com